Акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 40075815), юридична адреса 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5, поштова та фактична адреса 52520, Дніпропетровська область, Синельниківський р-н., с-ще Іларіонове, вул. Придніпровська, 10, 0505953809 email: n.k.simonenkova@dp.uz.gov.ua, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для майданчика Структурний підрозділ Ілларіонівська колійна машинна станція філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця». Дозвіл отримується вперше для існуючого об’єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основний вид діяльності підприємства - 49.20 Вантажний залізничний транспорт. Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає. На підприємстві наявні виробництва: 6.A Інше, 2.L Інше виробництво, споживання тощо сипучих продуктів, 1.A.4.a. мале спалювання, комерційний сектор, 1.B.2.a.v Розподіл нафтопродуктів, 2.D.3.d Використання фарб. Джерелами утворення забруднюючих речовин є Котел марки «Універсал-6М», Котел вагону колійної колони, Деревообробний верстат УДС-2, деревообробний верстат К25/40, верстат круглопильний, Зварювальний пост дільниці електропостачання, Зварювальний пост транспортної дільниці, Вертикально-фрезерний 6М13П верстат, Горизонтально-фрезерний верстат 6Т8, Токарно-гвинторізний верстат 163, Токарно-гвинторізний верстат 1М63Ф101, Верстат довбальний, Вертикально-свердлильний верстат 2М55, Котли вагонного типу (4 од), Пост газової різки (пропанова суміш), Заточувальний верстат (діаметр круга - 350 мм), Склад щебеню, піску, вуггіля, Склад ПММ, Фарбопульт, Котел вагон типу (прохідна), Котел водонагрівача, Буржуйка ангару №1 та №2, 2 дизельні генератори Darex Energy потужністю 0,005 МВт, Заточувальний верстат (діаметр круга - 350 мм), резервуар для зберігання ДП об’ємом 10м³, паливо-роздавальна колонка КРАПТ (NOVA-A1-1-1) (50 л/хв). На підприємстві наявно 13 організованих та 10 неорганізованих джерел викиду.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,00118 т/рік, Вуглецю діоксид - 69,292 т/рік, Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен – 0,00051 т/рік, 0,000239 г/с, Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,003 т/рік, 0,001846 г/с, Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,0003 т/рік, 0,000089 г/с, Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь – 0,00065 т/рік, 0,000332 г/с, Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель - 0,00065 т/рік, 0,000294 г/с, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть - 0,0000039 т/рік, 0,0000022 г/с, Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець - 0,00034 т/рік, 0,000166 г/с, Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому - 0,00152 т/рік, 0,000537 г/с, Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) - 0,00111 т/рік, 0,000460 г/с, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0967 т/рік, 0,172589 г/с, Оксид вуглецю – 0,399 т/рік, 0,66886 г/с, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,3964 т/рік, 0,134975 г/с; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 1,2746 т/рік, 0,584262 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,0008 т/рік, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,0021 т/рік, 0,025204 г/с, Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) - 0,0001 т/рік, 0,000005 г/с, Уайт-спірит – 0,47 т/рік, 0,125 г/с, Ксилол – 0,27 т/рік, 0,125 г/с, метан - 0,000916 т/рік.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо їх впровадження не потрібні. Викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів дотримано. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Дніпропетровської обласної військової адміністрації за адресою: 49004, м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 1, 0800505600, e-mail: e-contact.dp.gov.ua , zverngrom@adm.dp.gov.ua.