**Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди**

|  |
| --- |
| **Повне найменування суб’єкта господарювання:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ПРОТЕК»**Скорочене найменування суб’єкта господарювання:** ТОВ «КСМ ПРОТЕК».**Код ЄДРПОУ:** 37838186**Юридична та поштова адреси:** 07850, Київська обл., Бучанський р-н, смт. Клавдієво - Тарасове, вул. Варшавська, 1Контактний номер телефону: +38 (044) 537-03-48; Електронна пошта: ksm\_protec@ukr.net.**Адреса виробничого майданчика:** 07850, Київська обл., Бучанський р-н, смт. Клавдієво - Тарасове, вул. Варшавська, 1.**Мета отримання дозволу на викиди:** визначення параметрів джерел викидів, визначення якісних та кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, розробка нормативів гранично допустимих викидів; регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Підприємство має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №UA32080210020027942-22 від 17.11.2021 р., виданий Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля підлягає оцінці впливу на довкілля:** об’єкт не підлягає ОВД.**Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):** ТОВ «КСМ ПРОТЕК»– здійснює діяльність у сфері виробництва продуктів нафтоперероблення (КВЕД: 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення). Джерелами викидів є: труби енергетичних установок; труби витяжних вентиляційних установок фарбувальної камери, лабораторій, реакторного цеху, пакувального відділення, зони видування ПЕТ пляшок, механічної майстерні, посту зарядки акумуляторів; автотранспорт.Кількість джерел викидів на об’єкті, що розглядаються, становить 29 шт (зокрема 9 новостворених).**Відомості, щодо видів та обсягів викидів:** Основні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 1,047187 т/рік; оксид вуглецю – 5,245909 т/рік; вуглецю діоксид – 117,383917 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,531564 т/рік; азоту (І) оксид (N2O) – 0,004395 т/рік; метан – 0,005646 т/рік; діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,165702 т/рік; НМЛОС – 27,274176 т/рік; уайт-спірит – 4,149629 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець– 0,690282 т/рік, водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCL – 0,002025 т/рік; сульфатна кислота (Н2SO4) [сірчана кислота] – 0,001355 т/рік; толуол – 0,001244 т/рік; бензол – 0,003776 т/рік; кислота оцтова – 0,009889 т/рік; спирт етиловий – 0,033073 т/рік; натрiю гiдрооксид (натр їдкий, сода каустична) – 0,000201 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,000563 т/рік; манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – 0,000061 т/рік; метилетилкетон – 0,008222 т/рік; спирт ізопропіловий – 0,000556 т/рік; ізопропіловий ефір оцтової кислоти – 0,002011 т/рік. Загальний обсяг викидів – 156,561383 т/рік. За рахунок новостворених джерел викидів обсяги викидів збільшуються на 5,226002 т/рік у порівнянні з існуючим дозволом на викиди. Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря і стоїть на державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують:** Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 заходи, щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об’єктів 2 групи не передбачаються.**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 заходи, щодо скорочення викидів для об’єктів 2 групи не передбачаються. **Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря».**Відповідність пропозицій, щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 та Наказу № 177 від 10.05.2002.ТОВ «КСМ ПРОТЕК» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства.Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації (Київської обласної державної адміністрації) за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. 044 286 8411,e-mail: doc@koda.gov.ua. |