**Повідомлення про намір АТ «Укртрансгаз» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами**

**Опарського виробничого управління підземного зберігання газу**

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:** Акціонерне товариство «Укртрансгаз» (АТ «Укртрансгаз»)

**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 30019801.

**Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактні дані:** Україна, 01021, м.Київ, Кловський узвіз, будинок 9/1; тел: +38(044)-461-20-95; e-mail: forletter@utg.ua.

**Місцезнаходження об’єкта:** Україна, 82164, Львівська область, Дрогобицький район, Меденицька територіальна громада, село Опори, вулиця Вишнева, будинок 78

**Мета отримання дозволу на викиди:** дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** Опарське ВУПЗГ є діючим об’єктом, що введено в експлуатацію в 1976 році. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності АТ «Укртрансгаз» на об’єкті Опарське ВУПЗГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

**Загальний опис об’єкта:** Опарське ВУПЗГ об’єднує між собою наступні технологічні майданчики: виробничо-адміністративний майданчик (розміщено комплекс механізмів, обладнання та споруд, що призначені для закачування, відбирання та зберігання природного газу), підземне сховище газу (пластове сховище природного газу з надземною частиною, на якій розташовуються свердловини). Опарське ВУПЗГ створене та експлуатується для підвищення надійності газопостачання споживачів західного регіону України. Процес експлуатації Опарського ВУПЗГ складається з двох сезонів: закачування газу в ПСГ та відбору газу із ПСГ. Технологічний режим експлуатації циклічний, змінюваний з урахуванням динаміки пластового тиску, вибійного тиску, дебітів свердловин, тиску в трубному і затрубному просторах.

Джерелами викиду забруднюючих речовин є вихлопні шахти, димові труби, вихлопні труби, технологічні свічі, дихальні труби, вентиляційні труби, дефлектори, тощо.

Загальна кількість джерел викиду – 409 (в тому числі: 391 – організовані, 18 - неорганізовані).

Суб’єкт господарювання внесено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №83. Детальні технічні характеристики устаткування та об’єкту в цілому є конфіденційною інформацією і, з міркувань безпеки та стійкості паливно- енергетичного комплексу України, не підлягають поширенню за межі структури підприємства. Доступ сторонніх осіб до об’єкту обмежено.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів.** Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (без урахування вуглецю діоксиду) становлять - 10706,4966001 т/рік, в тому числі: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,010 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) - 0,001 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 1,040 т/рік; Кремнію діоксид аморфний - 0,0002 т/рік; калію гідроокис - 0,0001 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) - 350,535 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] - 4,490 т/рік; аміак - 0,097 т/рік; етантіол (етилмеркаптан) - 0,0000001 т/рік; сірки діоксид - 0,617 т/рік; оксид вуглецю - 518,494 т/рік; вуглеводні гpаничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш.) - 32,266 т/рік; бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) - 0,028 т/рік; спирт етиловий - 0,010 т/рік; 2,2-оксидіетанол (діетиленгліколь) - 0,004 т/рік; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) - 28,988 т/рік; уайт-спірит - 0,852 т/рік; акролеїн - 0,0003 т/рік; кислота оцтова - 0,001 т/рік; метан - 9769,057 т/рік; водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL) - 0,001 т/рік; фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор - 0,001 т/рік; фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор - 0,001 т/рік; фтористий водень - 0,003 т/рік. Потенційні обсяги викидів вуглецю діоксиду - 53806,164 т/рік. Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують потенційні обсяги. За величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об’єкт підлягає взяттю на державний облік та відноситься до другої групи.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** не передбачено (об’єкт другої групи).

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** Заходи щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання не передбачені. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря визначені Планом локалізації та ліквідації наслідків аварій, що погоджений Головним управлінням ДСНС України в Львівській області.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені

Суб’єкт господарювання зобов’язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

**Зауваження та пропозиції громадськості щодо наміру АТ «Укртрансгаз» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами Опарського ВУПЗГ протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення проводить** Львівська обласна військова адміністрація (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації) за адресою: Україна, 79000, Львівська область, місто Львів, вулиця Винниченка, 18 (79026, Львівська область, місто Львів, вулиця Стрийська, 98); тел: (032) 299-91-44, е-mail: zvern@loda.gov.ua (тел: (032) 238-73-83, е-mail: envir@loda.gov.ua).