**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами КОМУНАЛЬНО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОЕНЕРГО» М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ»**

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОЕНЕРГО» М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ» (скорочено КВП «ТЕПЛОЕНЕРГО» М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ») повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні Золотнишино.

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання – 13940851.

Юридична та поштова адреса: 39801, Полтавська область, Кременчуцький район, місто Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 8; контактний номер телефону +38(067)5044760; е-mаіl: kte2013@ukr.net.

Фактична адреса об’єкта – 39801, Полтавська область, Кременчуцький район, місто Горішні Плавні, вул. Шевченко, 13.

Мета отримання дозволу на викиди - у зв’язку зі зміною технологічного обладнання, кількості стаціонарних джерел, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, до дозволу вносяться відповідні зміни шляхом отримання нового дозволу на викиди. Підприємство має діючий дозвіл на викиди від 04.09.2018 року № 5310200000-169.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. діяльність об’єкту підприємства не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Основний вид економічної діяльності підприємства є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

На території котельні розташовані котли водогрійні газові Riello CONDEXA PRO 100 (4 шт.), продувний газопровід від підвідного газопроводу до пальників котлів, зварювальний апарат, місце проведення фарбувальних робіт, генератор бензиновий ELC 6500 T TUSON.

Кількість стаціонарних джерел викидів на об’єкті – 8 шт. В результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря здійснюються викиди таких речовин з валовим обсягом викидів: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,00128 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,000093 т/рік; кремнію діоксид аморфний – 0,000085 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) - 0,50723 т/рік; азоту(1) оксид (N2O) - 0,000556 т/рік; сірки діоксид - 0,004 т/рік; оксид вуглецю - 0,22708 т/рік; вуглецю діоксид - 185,179 т/рік; етантіол – 0,00000003 т/рік; бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) - 0,002 т/рік; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) – 5\*10-13 т/рік; сольвент нафта - 0,01 т/рік; уайт-спірит - 0,011 т/рік; суміш насичених вуглеводнів С2-С8 і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів С1-С4 (Запорізького заводу ВАТ «Укрграфіт») - 0,0128 т/рік; ксилол - 0,01 т/рік; метан - 0,00478 т/рік; фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор - 0,00041 т/рік; фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор - 0,00023 т/рік; фтористий водень - 0,000108 т/рік. Потужність викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 185,970474 т/рік.

Сучасне обладнання, яке встановлене на об’єкті, зводить до мінімуму шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт підприємства належить до третьої групи - об'єкти, які не беруться на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів. На території об’єкта не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Пропозиції та зауваження від громадських організацій та окремих громадян протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення приймаються в Полтавській обласній військовій адміністрації: м. Полтава, вул. Соборності, 45 (т. (0532) 56-02-90); Департаменті екології та природних ресурсів Полтавської ОВА: м. Полтава, вул. Капітана Володимира Кісельова, 1 (т. (0532) 56-95-08).