ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» («НЕК «УКРЕНЕРГО»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00100227), юридична та поштова адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 0676597477 email: kiskin.vy@ua.energy, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об’єкта ПАТ НЕК «УКРЕНЕРГО» ПС 330 кВ «Прогресівка» за адресою 57433, Миколаївська обл, Миколаївський р-н, Березанська селищна тер. гром., с. Прогресівка, вул. Молодіжна, 37. Дозвіл отримується вперше для існуючого об’єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основний вид діяльності юридичної особи - 35.12 Передача електроенергії. Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає. На підприємстві наявні виробництва: 1.A.4.a. - мале спалювання, комерційний сектор / 020105 Стаціонарні двигуни, 1.B.2.a.v - розподіл нафтопродуктів / 050401 Інші види зберігання (включаючи трубопроводи), 5.D -поводження зі стічними водами / 091007 Сухі туалети (включаючи вбиральні), 6.А - інше. Джерелами утворення забруднюючих речовин є акумуляторна, Дизель-генератор EMSA EN 110 потужністю 24 кВт із паливним баком об’ємом 200 л, 2 вигрібні ями-відстійники (септики) з максимальним розходом 5 м3/добу, Фарбопульт FORTE SG-1222G, ремонт трансформаторів TVI 362 (2 од.), вимикачі елегазові LTB420 E (4 од.), LTB145 D1B (5 од), 2 масловловлювачі об’ємом 10 м3 кожен. На підприємстві наявно 2 організованих та 8 неорганізованих джерел викиду.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Азоту (1) оксид (N₂O) – 0,000004 т/рік, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,000122 г/с, 0,004 т/рік, Вуглецю діоксид – 0,126 т/рік, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,00857 г/с, 0,0001 т/рік, Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,000077 г/с, 0,00001 т/рік, метан – 0,000168 г/с, 0,006002 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,000002 г/с, 0,00016 т/рік, оксид вуглецю – 0,043636 г/с, 0,0004 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,068538 г/с, 0,001 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,103436 г/с, 0,09003 т/рік, Уайт-спірит - 0,033750 г/с, 0,230 т/рік, Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) - 0,312500 г/с, 0,023 т/рік, Аміак - 0,00001 г/с, 0,00002 т/рік, Ксилол - 0,033750 г/с, 0,030 т/рік, Гексафторид сірки (суміш газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95%) - 0,000003 г/с, 0,0001 т/рік.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо їх впровадження не потрібні. Викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів дотримано. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА за адресою: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, тел. (0512) 46-04-27, email: ecolog@mk.gov.ua