ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» (ПрАТ «ІНДАР»), код ЄДРПОУ 21680915, юр. адреса: 02099, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Зрошувальна, 5, тел. (044) 566-36-01, e-mail: info@indar.com.ua, повідомляє про наміри отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі діяльності підприємства, який розташований за адресою: м. Київ, Дарницький р-н, вул. Зрошувальна, буд. 5.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин отримується у зв’язку із закінченням терміну дії існуючого дозволу. Відповідно до п.6 ч.2 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність підприємства потрапляє під процедуру оцінки впливу на довкілля. ПрАТ «ІНДАР» отримано висновок з оцінки впливу на довкілля від 08.11.2024 №21/01-8162/1.

Основним видом діяльності – виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів. Підприємство віднесено до другої групи за ступенем впливу об'єкту на забруднення атмосферного повітря, та потребує взяття на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

У результаті проведення інвентаризації джерел викидів встановлено, що на підприємстві налічується тридцять стаціонарних джерел викидів: труби ДФ (дж. №6), ДРФ (дж. №1), ДХО (дж. №2-3), ділянки кристалізації (дж. №4), складу прекурсорів (дж. №5) цеху №1, ділянки приготування розчинів (дж. №7), ділянки стерилізуючої фільтрації та ділянки розливу ГЛЗ (дж. №8), ділянки підготовки обладнання та матеріалів (дж. №9) цеху №2, обладнання ЛФХ (дж. №10-12), ЛМБ (дж. №13), обладнання ЛБІ (дж. №14-15), обладнання ЛФР (дж. №16-17), складу ТМЦ (дж. №18-20), котельні (дж. №21), дизель-генераторів (дж. №22-23), посту зварювання (дж. №24), посту пайки (дж. №25), обладнання для холодопостачання (дж. №26-30).

Потужність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від об’єкту в цілому становить 0,306685 г/с та 832,986 т/рік, в т.ч: діоксид титану – 2·10-6 т/рік, магнію оксид – 1·10-6 т/рік, натрію гідроксид – 0,0152 т/рік, залізо та його сполуки – 3·10-5 т/рік, спирт етиловий – 1,3197 т/рік, оксиди азоту – 0,389 т/рік, оксид вуглецю – 0,0215 т/рік, свинець та його сполуки – 1·10-10 т/рік, алюмінію оксид – 1·10-6 т/рік, манган та його сполуки – 1·10-5 т/рік, кремнію діоксид – 1,1·10-5 т/рік, ангідрид вольфрамовий – 1·10-6 т/рік, калій їдкий – 0,001 т/рік, аміак – 0,004503 т/рік, кислота азотна – 0,0015 т/рік, 2-меркаптоетанол – 0,00057 т/рік, сульфатна к-та – 0,0011 т/рік, м-крезол – 0,00125 т/рік, ацетонітрил – 1,225·10-5 т/рік, етилацетат – 0,0001 т/рік, к-та оцтова – 0,0531 т/рік, фенол – 0,00063т/рік, водню хлорид – 0,017 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – ‌0,009 т/рік, діоксид сірки – ‌0,0011 т/рік, спирт ізопропіловий – 0,190 т/рік, спирт пропіловий – ‌0,054 т/рік, азоту (1) оксид – 0,00173 т/рік, метан – 0,01433 т/рік, вуглецю діоксид – 830,865 т/рік, НМЛОС – 0,007 т/рік, ртуть та її сполуки – 1,4·10-6 т/рік, фреони – 0,0176 т/рік.

Підприємство відноситься до другої групи – заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються.

Нормативи ГДВ забруднюючих речовин не перевищені – заходи щодо скорочення викидів не розробляються.

Величини викидів забруднюючих речовин не перевищують нормативи екологічної безпеки та гігієнічні нормативи. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони відсутні.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації оголошення до Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10 (-11), e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.