**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди**

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кононівський елеватор» (скорочено ТОВ «Кононівський елеватор»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32284263.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 36014, Україна, Полтавська область, місто Полтава, площа Павленківська, 24; контактний номер телефону: 0509302572, e-mail:  l.lestus@kernel.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 37601, Україна, Полтавська область, місто Миргород, вулиця Петрівка, 15.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19) “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній, оскільки даний майданчик не підпадає під перелік підприємств, для яких необхідно отримувати висновок.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Миргородська дільниця ТОВ «Кононівський елеватор» спеціалізуються на прийманні, обробці, зберіганні та відвантаженні зернових культур. Джерелами утворення викидів будуть: заїзд та виїзд автотранспорту (а/т); завальні ями; вивантаження та завантаження відходів, зерна, шроту на а/т та в залізничні вагони; стрічкові транспортери; зерносушарки ДСП-50, ДСП-32/2; теплогенератори зерносушарок; зерносушарка Meyer, SUKUP, МС 1195; сепаратори БСХ 100, БСХ 300; норії; склад паливо-мастильних матеріалів; місце зберігання попелу; бункери для відходів та сировини; склад зерновідходів; зернові склади; твердопаливні котли Ретра 50, Ретра 80, Ретра 98; газові котли АОГВ 50, АОГВ 100; газово-розподільчий пункт; приміщення кухні; пожежне депо; депо тепловоза; гараж; столярна та механічна майстерня; зварювальний пост; бензиновий генератор FG6500 E; дизельні генератори Dalgakiran DJ 168 BD, AKSA AD 330.

Відомості щодо видів та обсягів викидів, т/рік: титану діоксид – 0,000054; сажа – 0,15494; вуглецю оксид – 6,466479; вуглецю діоксид – 3509,559033; метан – 0,3104843; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,00066; манган та його сполуки (у перерахунку на манган) – 0,000179; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 6,402272504; пил абразивний – 0,0117; пил зерновий – 348,14313128; кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) – 0,000195; пил металевий – 0,02466; азоту діоксид – 23,690781; азоту(1) оксид (N2O) - 0,051927; ангідрид сірчистий – 1,16788122; кислота сірчана за молекулою H2SO4 – 0,0000009; бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,000008; масло мінеральне нафтове – 0,000000012095; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,204341; акролеїн – 0,000576.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання.: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів другої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачено.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Фактичні обсяги викидів не перевищують нормативи гранично допустимих викидів, розрахунки розсіювання на межі санітарно-захисної не перевищують нормативи гранично допустимих викидів.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення, громадськість може надати зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі до Полтавської обласної військової адміністрації, за адресою: 36014, місто Полтава, вулиця Соборності, 45, електронна пошта oda@adm-pl.gov.ua, тел. (0532) 56-95-08.