**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

*Повне найменування суб’єкта господарювання:* Товариство з обмеженою відповідальністю «РАНОК»

*Скорочене найменування суб’єкта господарювання*:ТОВ «РАНОК»

*Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ*: 32338233

*Місцезнаходження юридичної особи:* Україна, 63311, Харківська обл., Красноградський р-н, с.Хрестище, вул. Шкільна, буд.36, тел. [+38 (067) 564-64-](tel:380675640882)42

*Назва об’єкта/промислового майданчика:* виробничий майданчик № 1 ТОВ «РАНОК»;

*Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика*: Україна, 63311, Харківська обл., Красноградський р-н, с.Хрестище, вул. Шкільна, буд.36

*Мета отримання дозволу на викиди:*Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту: виробничий майданчик № 1 ТОВ «РАНОК», який відноситься до ***другої групи*** об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами*[*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19)*“Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля:*Діяльність об’єкту оцінці впливу на довкілля не підлягає згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

*Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):* ТОВ «РАНОК» спеціалізується на прийманні, очистки, сушінні та зберіганні зернових та технічних культур, розведенні великої рогатої худоби. Виробнича структура виробничого майданчика № 1 складається з: адміністративна будівля, току, де проводяться роботи з приймання, сушки та зберігання зернових та технічних культур, молочно-товарної ферми (надалі МТФ), де розводиться ВРХ молочного та м’ясного напрямку, будинку зоотехніка, сторожки, дизель. генератору GSCO GF 2022 RICARDO, електростанції дизельної ЕР 35SS3 . Для опалювання приміщень встановлені опалювальні котли Viadrus потужністю 22,5 кВт, PRO Tech TT-90 та 9 котлів «буржуйка», які працюють на дровах. Річна витрата палива – 60 т.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів:*В теперішній час на майданчику існує 34 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (із них 16 - організованих джерел викидів). Газоочисне устаткування – циклон ЦОЛ-3. Джерела залпових викидів на майданчику відсутні. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої діяльності об’єкта підприємства складає 12,34742 т/рік, + оксид діазоту –0,0037 т/рік, діоксид вуглецю-110,45 т/рік; З джерел підприємства здійснюються викиди: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (недиференційований за складом пил (аерозоль), сажа, пил зерновий, пил хутряний (вовняний, пуховий), оксиду вуглецю, оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО**2**]), метану, сірки діоксиду, вуглеводнів насичених С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, сажи, аміак, сірководень, фенол, альдегід пропіоновий, кислота капронова, метилмеркаптан, диметилсульфід, диметиламін та парникові гази - Азоту (1) оксид (N2O), вуглецю діоксид;

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:*Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:*Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел виробничого майданчику № 1 ТОВ «РАНОК» не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:* Визначені потужності викидів відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 та забезпечують дотримання нормативів ГДК та гігієнічних нормативів на межах СЗЗ та житлової зони по усіх інгредієнтах, які присутні у викидах виробничого майданчику № 1 ТОВ «РАНОК». Відповідно до цього природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

*Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* Викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

*Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64., тел. (057)7052153,* Е-mail: *upress@kharkivoda.gov.ua*