**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

Товариство з обмеженою відповідальністю «СХК «Вінницька промислова група» повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для промислового майданчика, що знаходиться за адресою: 21022м. Вінниця, вул. Зулінського Сергія 54-А, 54-Б.

*Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:* Товариство з обмеженою відповідальністю «СХК «Вінницька промислова група» (скорочене найменування – ТОВ «СХК «Вінницька промислова група»).

*Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:* 33623350.

*Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання**:* 21022, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н,м. Вінниця, вул. Зулінського Сергія 54-А; тел. +380975034892; ел. пошта: n.mazur@agro-corp.com.ua.

*Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:* 21022, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, 21022м. Вінниця, вул. Зулінського Сергія 54-А, 54-Б*.*

*Мета отримання дозволу на викиди:* отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами*[*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19)*“Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля:* згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. діяльність ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

*Загальний опис об’єкта:* промисловий майданчик ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» спеціалізується на розвантаженні, відвантаженні, очищенні, сушці та зберіганні зернових та олійних культур.

Загальна виробнича потужність становить 375000 т/рік зернових та олійних культур.

Джерелами утворення забруднюючих речовин на проммайданчику є: твердопаливний котел, авторозвантажувачі, сепаратори БСХ-200, відвантаження зернових відходів з бункера на автотранспорт, буферні ємності зберігання вологого зерна, буферні ємності зберігання зернових культур, зерносушарки TORNUM TK8-28-4, скидні свічі продувки газопроводу зерносушарок, сепаратори ТАС-206, силоси зберігання зернових культур, відвантаження зернових культур на залізничний транспорт, відвантаження зернових культур з бункера на автотранспорт, склади зернових відходів, зерносушарка TORNUM HPC 12-28-4, газопровід зерносушарки TORNUM HPC 12-28-4, пост зварювання, дизельний генератор, склад «мертвих» відходів, бензинова помпа, ШРП, аспірації завальної ями, завальні ями, бункери відвантаження зернових культур на автотранспорт, аспірації норій, аспірації транспортерів, норії, транспортери, аспірації віялок від зерносушарок FTD 10/40, аспірації віялок від зерносушарок FTD 6/32, зерносушарки FTD 10/40, зерносушарки FTD 6/32, газопровід зерносушарок FTD 10/40, газопровід зерносушарок FTD 6/32, бункери відвантаження зернових культур на залізничний транспорт.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів:* від джерел підприємства в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (0,0049); манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) (0,00033); речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) (56,91068); оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) (4,62104); азоту (1) оксид [N2O] (0,004776); сірки діоксид (0,0095); оксид вуглецю (10,133); вуглецю діоксид (2330,349); неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,0221); метан (0,042817); фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (0,0019); фтористий водень (0,0003).

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:* дане підприємство за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належить до другої групи об’єктів, які не мають виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання та дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:* підприємство дотримується нормативів граничнодопустимих викидів для стаціонарних джерел та не перевищує граничнодопустимих концентрацій атмосферного повітря, відповідно заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялись і не потребують виконання; дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів не передбачені.

*Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* для джерел викидів та забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, встановлюються нормативи викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

Для джерел та речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до цього Наказу, встановлюються величини масової витрати в г/с. Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

*Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:* Вінницька обласна військова адміністрація, що знаходиться за адресою: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел.: 0-800-216-433, ел. пошта: oda@vin.gov.ua.

*Строки подання зауважень та пропозицій:* Зауваження та пропозиції громадськості приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.