**Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінтеркомплект» (ТОВ «Будінтеркомплект»)**, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 29015, Хмельницька обл., м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, буд. 1/1.ЄДРПОУ: 39107356.Ел.пошта: bikhm2021@gmail.com; номер тел. +380673544900.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: за межами населених пунктів на території Розсошанської сільської об’єднаної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області на земельній ділянці з кадастровим номером: 6825087300:03:001:0384.

Мета отримання дозволу – дотримання вимог природоохоронного законодавства та надання права експлуатації об’єкту, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Монтування мобільного асфальтобетонного заводу модульного виконання SIGMA моделі PRIMA SGM 240 для виробництва асфальтобетону» №20207226302-027/1 від 18.12.2020 р.

Загальний опис об’єкта.Асфальтобетонна суміш виготовляється змішуванням у нагрітому стані взятих у відповідних співвідношеннях щебню, піску, мінерального порошку, целюлозної добавки та нафтового дорожнього бітуму. Технологічне обладнання: АЗУ PRIMA SGM240, продуктивністю 167 т/год; АЗУ ДС-1683 (допоміжна), 160 т/год. Викиди ЗР очікуються від таких технологічних процесів: розвантаження, навантаження, зберігання та пересипання кам’яних матеріалів; просушування інертних матеріалів у сушильному барабані; приймання, зберігання, перекачування та розігрівання бітуму; закачування, зберігання та циркуляція термального масла; приймання, перекачування, зберігання та заправка автомобілів дизельним паливом; спалювання дизельного палива та скрапленого вуглеводневого газу; втрати СВГ під час зливу автомобільних цистерн та зберігання СВГ у резервуарі; природні втрати асфальтобетонної суміші в процесі виробництва; робота двигунів внутрішнього згоряння автотранспорту.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Від джерел підприємства в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік):  ртуть металічна − 0,000002, азоту діоксид − 2,539, ангідрид сірчистий − 6,099, сірководень − 0,001, вуглецю оксид − 10,346, бутан − 0,669, метан − 0,085, етилен − 0,724, ксилол − 0,707, спирт етиловий − 0,821, фенол − 0,152, етилмеркаптан − 0,0002, вуглеводні насичені С12-С19 −2,378; зважені речовини, недиференційовані за складом − 16,799, пропан − 1,16, етан − 0,062, азоту (1) оксид − 0,006, НМЛОС − 12,997, вуглецю діоксид − 4847,472.

Відповідно до Наказу Міндовкілля №448 від 27.06.2023р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Підприємство відноситься до 2-ої групи об’єктів за ступенем впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Викиди ЗР в атмосферне повітря не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006р. та Наказу №177 від 10.05.2002р.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення до: Хмельницької обласної військової адміністрації: 29005, м.Хмельницький, майдан Незалежності, буд.2; тел. (0382)76-50-24, regadm@adm-km.gov.ua.