***Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:*** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ТОВ «КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»).

***Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ –*** 32284263.

***Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання*** - 36014, Полтавська область, [місто Полтава](https://opendatabot.ua/c/UA53080370010073240), площа Павленківська, будинок 24. Тел. +380 67 470-34-17, Е-mail: vi.prodan@kernel.ua.

***Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика –*** Гніванська дільниця: 23310, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Гнівань, вул. Привокзальна, 12.

***Мета отримання дозволу -*** визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.

***Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля –*** підприємство має висновок з ОВД №07-16/4174/1 від 15.07.2024 р.

***Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування)* –** Основний вид діяльності підприємства Код КВЕД 52.10 Складське господарство. До складу підприємства входить: адміністративно-побутовий корпус, що отоплюється двома газовими котлами у холодний період року (потужністю 31 кВт і 46 кВт), дві завальні ями, два сепаратора КБС 12.40 з двома циклонами, бункер зернових відходів, дві зерносушарки – паливом яких є природній газ і СВГ, два сепаратора БСХ-300 з двома циклонами, бункер відвантаження зерна на авто, два бункера відвантаження зерна на з/д вагони, склад зернових відходів, шість силосів зберігання зерна, майстерня, пожежно-насосна станція, побутове приміщення, що отоплюється буржуйкою у холодний період року (паливо дрова), два бункера вологого зерна, три ГРП. СВГ зберігається в наземних резервуарах один об’ємом 9,2 м³ та два об’ємом по 54 м3 кожен. На підприємстві також наявний випарник, що перетворює рідку фазу СВГ в газоподібну, що слугує паливом для зерносушки. Для аварійного електропостачання передбачено два дизельних генератора, потужністю 14 кВт і 400 кВт. Паливо для заправки дизельних генераторів зберігається в резервуарі зберігання ДП, об’ємом 10 м3 і паливо-роздавальний рукав.

***Відомості щодо видів та обсягів викидів* –** Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 4,9837 т/рік, НМЛОС – 2,6359 т/рік, Сажа – 0,0403 т/рік, Азоту (1) оксид N2O – 0,00557 т/рік, Оксид вуглецю – 7,9883 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 3,8488 т/рік, Вуглецю діоксид – 1708,221 т/рік, Метан – 0,4057 т/рік, Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,001 т/рік, Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) – 0,00007 т/рік, Сірки діоксид – 0,0011 т/рік, Аміак – 0,000505 т/рік, Бенз(а)пірен – 0,000000135 т/рік.

***Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання* –** На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

***Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання* –** Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

***Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів* –** Заходи не передбачені.

***Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству –*** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

***Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди-*** Вінницька ОВА, адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35.

***Строки подання зауважень та пропозицій –*** протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.