**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ).

**Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за єДРПОУ**: 39228137.

**Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:** 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, селище Славсько, вул. Франка Івана, 14-А, тел: +38(032) 29-89-601, office@gng.com.ua.

**Місцезнаходження об’єкта:** АЗК №21, ***53280, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Придніпровське, вул. Польова, буд. 56.***

**Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту автозаправного комплексу (АЗК №21), який відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

1. **Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:**У 2009р. розроблений робочий проект «АЗК по вул. К. Лібкнехта (в районі м'ясокомбінату) в м. Нікополь Дніпропетровської області» та отримано позитивний висновок екологічної експертизи №15/1-11.09.09-00132 від 15.10.2009р.
2. Проходження процедури ОВД не є необхідним, оскільки для об’єкту проведено експертизу до введення в дію ЗУ «Про ОВД», що визначено ст. 17 цього закону в п 1 і 2. Також за період експлуатації об’єкт не зазнав змін передбачених пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 ЗУ «Про ОВД».
3. **Загальний опис об’єкта.** ТОВ «ОККО-Лайт» спеціалізується на торгівлі паливом на АЗК №21 (потужністю до 200 заправок на добу по світлим нафтопродуктам та 100 заправок на добу по скрапленому/зрідженому газу) та оснащена стаціонарного типу з комплексом будівель для прийому, зберіганню та відпуску нафтопродуктів з підземним розміщенням резервуарів для нафтопродуктів, модулем АГЗП та із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом (ДП ЕВРО, ДП ПУЛЬС), бензином (А-95/92 ЕВРО, А- 95 ПУЛЬС) та скрапленим/зрідженим газом (пропан-бутан). На АЗК №21 наявний дизель агрегат, холодильні /морозильна камери, очисні споруди.

На АЗК №21 застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об’єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища. Згідно з вимогами ДСП 173-96, СЗЗ для АЗК №21 прийнята 50м, як для багатопаливної АЗС.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин.** Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів по АЗК №21 складають (т/рік): *Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,000, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,024, Аміак - 0,003, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,002, Сірководень - 0,000, Оксид вуглецю - 0,001, Діоксид вуглецю - 1.794, Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) - 0,162, Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,000, Пропан - 0,516, Бутан - 0,296, Метан - 0,059, Фреони - 0,000.’*

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи у не надаються.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.** Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених та небезпечних речовин на джерелах, заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів, заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин та заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачені. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при НМУ та заходи у разі виникнення надзвичайних ситуацій - надані в матеріалах.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.** Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі СЗЗ не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.** Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: просп. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49004, телефон гарячої лінії: 0 800 505 600 протягом місяця з дня опублікування.

***Представник ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анна ТОНКОШКУР***

Виконала:

Тонкошкур А.В.

(067)313-12-72

[atonkoshkur@gng.com.ua](mailto:atonkoshkur@gng.com.ua)