Додаток 1

**Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди**

**забруднюючих речовин**

####  Металобаза ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМЕТ ЮА», код ЄДРПОУ – 41696109, юридична адреса: 65123, [м. Одеса](https://opendatabot.ua/c/UA51100270010076757), вул. Чорноморського Козацтва, 115,

#### тел. 096-86-53-788, e-mail: bo@transmet.com.ua - це спеціалізоване підприємство, яке займається оптовою та роздрібною торгівлею готовою металопродукцією (металопрокат), що надходить від виробників. Частини сталевого прокату піддається металообробці (різні види різання під розмір за завданням покупця).

Адреса Металобазі (ТОВ «ТРАНСМЕТ ЮА»): 65003, [м. Одеса](https://opendatabot.ua/c/UA51100270010076757), вул. Миколи Гефта, 1/3.

 Метою отримання дозволу на викиди є отримання документу дозвільного характеру у сфері охорони атмосферного повітря, який надає право Металобазі експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає.

 Технологічні процеси, пов'язані з викидами забруднюючих речовин в атмосферу: порізка сталевого прокату на металорізальних верстатах та за допомогою газового різання, експлуатація дизельного генератора (періодично).

 При експлуатації технологічного устаткування, що встановлене на території Металобази в атмосферу викидається такі групи/підгрупи інгредієнтів:

метали та їх сполуки– в т.р.: ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану);

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)(0,63801 т/рік),в т.р.: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше;

оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) (0,0215 т/рік);

азоту (1) оксид [N2O];

діоксид та інші сполуки сірки, в т.р.: сірки діоксид (0,00291 т/рік);

оксид вуглецю (0,00278 т/рік);

вуглецю діоксид;

неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.р.: НМЛОС/вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК – 26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець;

метан.

 Загальний обсяг ЗР, які викидаються стаціонарними джерелами (з урахуванням діоксиду вуглецю), не перевищує 3,0 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів надані для всіх інших джерел та відповідають законодавству.

 З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності Металобази (ТОВ «ТРАНСМЕТ ЮА») з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту публікації цього оголошення до Одеської обласної державної адміністрації за адресою:

-проспект Шевченка, буд. 4, м. Одеса, 65032, тел./факс (0482) 34-29-71, тел. (048)718-92-47,

e-mail: genotdel@od.gov.ua.