***Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами***

***АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування»***

***Гуртожиток для ознайомлення громадськості***

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання** - Акціонерне товариство «Укргазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ**– 30019775.

**Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання**: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28; тел.: (05749) 93372; E-mail: [office@ugv.com.ua](mailto:office@ugv.com.ua).

**Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:** об’єкт Акціонерного товариства «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» Гуртожиток розташований за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, сел. Донець, вул. Стадіонна, 9а.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкту є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря.

Гуртожиток Акціонерного товариства «Укргазвидобування» філії газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» не відноситься до переліку видів діяльності які потребують оцінки впливу на довкілля.

Гуртожиток призначений для проживання в ньому осіб, що знаходяться у відрядженні або на курсах підвищення кваліфікації. Опалення та гаряче водопостачання гуртожитку здійснюється від відокремленої топкової, обладнаної чотирма котлами Колві-Термона КТН-100, що працюють на природному газі.

Гуртожиток також обладнаний електричними варильними поверхнями для приготування їжі та мийками для миття посуду. Кількість варильних поверхонь – 14, кількість мийок - 14.

На об’єкті розташовані наступні джерела викидів забруднюючих речовин: котли Колві-Термона КТН-100 – 4 од, електричні варильні поверхні – 14 од., мийки для миття посуду – 14 од.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,428 т/рік; вуглецю оксид - 1,424т/рік; акролеїн - 0,000028т/рік; натрію карбонат (сода кальцинована) - 0,00098 та парникові гази. Валовий викид - 1,853 т/рік.

Об'єкт відноситься до третьої групи та не підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті не має перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

*Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.*