**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

*Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ТОВ «ДЕМЗ»).

*Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:* 38599254.

*Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання:* 49064, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Сергія Нігояна, будинок 62, офіс 416; тел.: +380633084133; електронна пошта: 555skoda@gmail.com.

*Місцезнаходження промислового майданчика:* 51200, Дніпропетровська обл., м. Самар, вул. Гідності, 115/5.

*Мета отримання дозволу на викиди:* отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для новоствореного промислового майданчика.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:* вказаний об’єкт не має висновку з оцінки впливу на довкілля і, згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017р., не повинен проводити цю процедуру.

*Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):*

ТОВ «ДЕМЗ» спеціалізується на виробництві запасних частин та агрегатів до залізничної, сільськогосподарської техніки, виробництво деталей згідно креслень замовника, модельного оснащення, оснастки для власного виробництва та ін. Проектний обсяг виробництва складає 60200 т/рік.

Технологічний процес основного виробництва складається з наступних етапів:

- різка заготовок із металопродукції;

- нагрів металевих заготовок на установках ТВЧ та штампування на пресах;

- термічна обробка заготовок та деталей (згідно з кресленнями);

- механічна (токарна, фрезерна та інша) обробка заготовок та частин устаткування;

- збірка продукції;

- фарбування (у разі необхідності);

- передача на склад готової продукції та пакування.

Для резервного забезпечення електроенергією на промисловому майданчику встановлено дизельну генераторну установку «EMSA Generator» E PR LS 0330 потужністю 264 кВт.

На промисловому майданчику передбачена можливість заправки власного автотранспорту дизпаливом. Пальне зберігається в наземному резервуарі ємністю 5 м3.

На об’єкті наявні 33 джерела викидів забруднюючих речовин, з них: організованих – 23, неорганізованих – 9, пересувних – 1.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів:* титану діоксид – 0,001 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,036 т/рік; хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,00002 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,0067 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 6,318 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,02542 т/рік; сірки діоксид – 0,044 т/рік; оксид вуглецю – 0,983 т/рік; НМЛОС – 0,024 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,001520003 т/рік; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) – 7,412 т/рік; уайт-спірит – 3,891 т/рік; спирт етиловий – 0,444 т/рік; спирт бутиловий – 0,072 т/рік; ацетон – 0,025 т/рік; бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) – 0,067 т/рік; етилцелозольв – 0,024 т/рік; ксилол – 4,336 т/рік; толуол – 0,054 т/рік; фтористий водень – 0,001 т/рік; метан – 0,001 т/рік; вуглецю діоксид – 34,913 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] – 0,001 т/рік.

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:* відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та Інструкції, затвердженої наказом Міндовкілля №448 від 27.06.2023, об’єкт належить до другої групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:* не передбачаються, оскільки перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів відсутні.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:* не передбачено.

*Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, встановлені відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Дніпропетровську обласну військову адміністрацію за адресою: 49004, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 1; тел. 0 800 505 600; e-mail: e-contact.dp.gov.ua, zverngrom@adm.dp.gov.ua.

*Строки подання зауважень та пропозицій:* протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.