### Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю “ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ” (ТОВ “ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ”). Код за ЄДРПОУ: 44907200. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Шолуденка, 1, тел. (0362) 42 04 22, e-mail:office.rv@grmu.com.ua. Місцезнаходження об’єктів/промислових майданчиків: Рівненська філія ТОВ “Газорозподільні мережі України”:

1. Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зоря, вул. Нова, 30;

2. Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Острог, вул. Максима Кривоноса, 34;

3. Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Корець, вул. Героїв Небесної Сотні, 23;

4. Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Костопіль, вул. Сарненська, 32;

5. Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, 93 А;

6. Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Рокитне, вул. Київська, 25;

7. Рівненська обл., Сарненський р-н, с-ще Степань, вул. Київська, 8;

8. Рівненська обл., Дубенський р-н, м. Радивилів, вул. Олександра Невського, 71 В;

9. Рівненська обл., Дубенський р-н, с-ще Млинів, вул. Івана Франка, 34

Мета отримання дозволів на викиди: отримання дозволів на викиди для новостворених об'єктів ІІІ групи. Відомості про наявність висновків з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”, підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об’єкта: Спеціалізація підприємства: Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи. Джерелами викидів є наступне обладнання:

**Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зоря, вул. Нова, 30**

Адміністративний корпус, топкова 1-газовий котел:АОГВ-19,5 (дж.1); будівля підсобних приміщень, топкова 2-газовий котел:Рівне-30 ГС (дж.2), водонагрівач проточний газовий ВПГ-23 (дж.3), бензинова електростанція: SCHEPPACH SG-3000 (дж.4). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,038; оксид вуглецю-0,023; діоксид сірки-0,00003; метан-0,0003; азоту (1) оксид [N2O]-0,00003; вуглецю діоксид-23,571.

**Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Острог, вул. Максима Кривоноса, 34**

Адміністративний корпус, топкова-газовий котел: Данко-24 (дж.1); технічне приміщення- бензинова електростанція: MOSA 6900 (дж.2). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,006; оксид вуглецю-0,008; діоксид сірки-0,00003; азоту (1) оксид [N2O]-0,00001; метан-0,0001; вуглецю діоксид-7,868.

**Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Корець, вул. Героїв Небесної Сотні, 23**

Адміністративний корпус, топкова 1-газові котли: Е.С.А Confeo 28 HM КТ 6989 №1 та FerroliDOMIproject D F32 №2 (дж.1,2); приміщення аварійно-диспетчерської служби, топкова 2- газовий котел: Рівнетерм-48В №3 (дж.3);приміщення учбового класу-опалювальний газовий конвектор:АКОГ-3 (дж.4); побутове приміщення-бензинова електростанція: Кonner Sohnen KS 7000E (дж.5). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,133; оксид вуглецю-0,019; діоксид сірки-0,00003; азоту (1) оксид [N2O]-0,000033; метан-0,00033; вуглецю діоксид-25,544.

**Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Костопіль, вул. Сарненська, 32**

Адміністративний корпус, топкова 1-газові котли: : Рівнетерм-48ГС №1, Рівне-10ГС №2 (дж.1,2), бензинова електростанція: Könner&Söhnen КS 7000E (дж.8); центр обслуговування клієнтів (ЦОК), топкова 2-газовий котел: Данко-12 (дж.3); виробнича будівля, топкова 3-газовий котел: Рівнетерм-32ГС (дж.4), водонагрівач проточний газовий Beretta-18,9 (дж.5); гараж, топкова 4- газовий котел: Рівнетерм-50ГС-01 (дж.6), пост електрозварювання, газозварювання, газорізання, фарбування (дж.7). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,069; оксид вуглецю-0,0366; діоксид сірки-0,00005; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,05; ксилол-0,068; уайт-спірит-0,068; сполуки: заліза-0,002, мангану-0,0002, хрому-0,000004; азоту (1) оксид [N2O]-0,000107; метан-0,00107; вуглецю діоксид-56,249.

**Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, 93 А**

Адміністративний корпус, топкова 1-газові котли: Рівне-30 №1, Рівне-80 №2 (дж.1,2), водонагрівач проточний газовий ВПГ-23 (дж.3), бензинова електростанція: HONDA ECMT 7000 (дж.11); гараж аварійно-диспетчерської служби (АДС), топкова 2-газовий котел: Рівне Терм-48 та водонагрівач проточний газовий ВПГ-23 (спільна робота з викидом у єдину димову трубу) (дж.4), топкова 3-газовий котел: АОГВ-19,5 (дж.5); кабінет служби експлуатації мереж (КСЕМ), топкова 4-газовий котел: АОГВ-7,5 (дж.6); майстерня, топкова 5-газовий котел: АТЕМ (Житомир)-30 (дж.7); пост електрозварювання, газозварювання, газорізання, фарбування (дж.8); Майстерня служби екссплуатації мереж (СЕМ), топкова 6-газовий котел: АОГВ-20 (дж.9), водонагрівач проточний газовий ВПГ-23 (дж.10). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,125; оксид вуглецю-0,0536; діоксид сірки-0,00003; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,05; ксилол-0,068; уайт-спірит-0,068; сполуки: заліза-0,002, мангану-0,0002, хрому-0,000004; азоту (1) оксид [N2O]-0,000164; метан-0,00164; вуглецю діоксид-96,921.

**Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Рокитне, вул. Київська, 25**

Адміністративний корпус, топкова-газовий котел: 104.UA model T 24 kW (дж.1); бензинова електростанція: GERRARD GPG 3500 (дж.2). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,013; оксид вуглецю-0,009; діоксид сірки-0,00002; азоту (1) оксид [N2O]-0,00002; метан-0,0002; вуглецю діоксид-11,651.

**Рівненська обл., Сарненський р-н, с-ще Степань, вул. Київська, 8**

Адміністративний корпус-газові опалювальні конвектори: АКОГ-4 №1,2 (дж.1,2). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,015; оксид вуглецю-0,01; азоту (1) оксид [N2O]-0,000006; метан-0,00006; вуглецю діоксид-3,87.

**Рівненська обл., Дубенський р-н, м. Радивилів, вул. Олександра Невського, 71 В**

Адміністративний корпус-газові опалювальні конвектори: FEG-3 №1, FEG-5 №2-4 (дж.1-4), топкова 1-газовий котел: Данко-24 №1 (дж.5); аварійно-диспетчерська служба, топкова 2- газовий котел: Рівне-30 №2 (дж.6); бензинова електростанція: HONDA ECMT 7000 (дж.8); пост електрозварювання, газозварювання, газорізання, фарбування (дж.9); гараж, топкова 3-газовий котел: Рівнетерм-80 №3 (дж.7). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,072; оксид вуглецю-0,0451; діоксид сірки-0,00006; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,017; ксилол-0,023; уайт-спірит-0,023; сполуки: заліза-0,002, мангану-0,0002, хрому-0,000001; азоту (1) оксид [N2O]-0,000062; метан-0,00062; вуглецю діоксид-38,696.

**Рівненська обл., Дубенський р-н, с-ще Млинів, вул. Івана Франка, 34**

Адміністративний корпус, топкова 1-газові котли: Рівне-80 ГС №1 та Рівне-30 ГС №2 (дж.1,2); гараж, топкова 2-газовий котел: Рівнетерм-96 №3 (дж.3), водонагрівач проточний газовий ВПГ-23 (дж.4); бензинова електростанція: COVAX EPH 5500 E2 (дж.6); майстерня 1, топкова 3- газовий котел: Данко-24 №4 (дж.5); майстерня 2-пост електрозварювання, газорізання, фарбування (дж.7). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,06808; оксид вуглецю-0,0371; діоксид сірки-0,00004; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,083; ксилол-0,113; уайт-спірит-0,113; сполуки: заліза-0,002, мангану-0,0002, хрому-0,000001; азоту (1) оксид [N2O]-0,00012; метан-0,0012; вуглецю діоксид-75,777.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єктів ІІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до Рівненської ОДА за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 1, тел. (0362) 695-165, e-mail: roda@rv.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.