**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

**забруднюючих речовин в атмосферне повітря**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (скорочено АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ») повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для майданчика дільниці водопостачання Виробничого структурного підрозділу «Київська дирекція» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40075815

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: Україна, 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5, тел. +380635034083, e-mail: shevchuk\_n\_p\_bmeskd@sw.uz.gov.ua

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 01033, м. Київ, вул. Либідська, буд. 6.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність майданчику дільниці водопостачання ВСП «Київська дирекція» філії «БМЕС» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» не належить до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): на майданчику дільниці водопостачання здійснюються підготовчі та ремонтні роботи, пов'язані з обслуговуванням мереж водопостачання та водовідведення залізничної станції Київ.

На майданчику розташовані: механічна майстерня, в якій встановлено вертикально-свердлильний верстат, пост зварювання. Для відкачування брудної води під час роботи на мережах використовується мотопомпа. Річна кількість забруднюючих речовин становить 1,040691 т/рік, у т.ч.: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,000302 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,000303 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,000021 т/рік; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,001853 т/рік; азоту (1) оксид (N2О) – 0,000015 т/рік; аміак – 0,000001 т/рік; оксид вуглецю – 0,200604 т/рік; вуглецю діоксид – 0,832499 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,00492 т/рік; метан – 0,000173 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: об’єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належить до третьої групи об’єктів і не має виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо впровадження не передбачаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються, перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів відсутні.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди до Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua