**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» (ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ»). Код ЄДРПОУ: 44800308. Юридична адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, 1, тел. 0676913117, e-mail: volodymyr.mura@wog.ua

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» займається роздрібною торгівлею пальним. (КВЕД: 47.30 Роздрібна торгівля пальним).

Місцезнаходження майданчика АЗС «Колодяжне»: 45061, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодяжне, вул. Луцька, 2а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,0000938582 т/рік, бутан – 0,23 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,2307629 т/рік, пропан – 0,34 т/рік, бензол – 0,0003824544 т/рік, ксилол - 0,000202 т/рік, толуол – 0,000326 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС Ковель «Луцька»: 45008, Волинська обл., Ковельський р-н, м. Ковель, вул. Луцька, 29а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,00004598 т/рік, бутан – 0,21 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,203741 т/рік, пропан – 0,33 т/рік, бензол – 0,00030336 т/рік, ксилол - 0,0001739 т/рік, толуол – 0,0002795 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС Ковель «Брестська»: 45008, Волинська обл., Ковельський р-н, м. Ковель, вул. Брестська, 141. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,0000495345 т/рік, бутан – 0,21 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,1930916 т/рік, пропан – 0,33 т/рік, бензол – 0,0002559924 т/рік, ксилол - 0,0001452 т/рік, толуол – 0,0002308 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС Ковель «Варшавська»: 45007, Волинська обл., Ковельський р-н, м. Ковель, вул. Варшавська, 3б. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,0002348 т/рік, бутан – 0,23 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,32816 т/рік, пропан – 0,35 т/рік, бензол – 0,0006433 т/рік, ксилол - 0,0003264 т/рік, толуол – 0,000522 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС «Ратне»: 44101, Волинська обл., Ковельський р-н, селище Ратне, вул. Центральна, 1а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,015 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,215 т/рік, вуглецю оксид – 0,15 т/рік, сірки діоксид – 0,0225 т/рік, сірководень – 0,0000782 т/рік, бутан – 0,26 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,184467 т/рік, пропан – 0,39 т/рік, бензол – 0,000380056 т/рік, ксилол - 0,000216 т/рік, толуол – 0,000351 т/рік, формальдегід – 0,0030 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000028 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС «Турійськ»: 44801, Волинська обл., Ковельський р-н, селище Турійськ, вул. Володимирська, 45. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,000047826 т/рік, бутан – 0,202 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,230117 т/рік, пропан – 0,313 т/рік, бензол – 0,00041941 т/рік, ксилол - 0,00024265 т/рік, толуол – 0,0003921 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС «Вишнів»: 44351, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Вишнів, вул. Київська, 4. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,0234 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,335 т/рік, вуглецю оксид – 0,234 т/рік, сірки діоксид – 0,0351 т/рік, сірководень – 0,00015554 т/рік, бутан – 0,21 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,236411 т/рік, пропан – 0,32 т/рік, бензол – 0,00035341 т/рік, ксилол - 0,000165 т/рік, толуол – 0,0002614 т/рік, формальдегід – 0,00468 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000043 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС «Старовойтове 1»: 44332, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 34. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,00049666 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,32809 т/рік, бензол – 0,000398434 т/рік, ксилол - 0,0000825 т/рік, толуол – 0,0001335 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС «Старовойтове 2»: 44332, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 35. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,0001473228 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,181823 т/рік, бензол – 0,000116056 т/рік, ксилол - 0,00002436 т/рік, толуол – 0,0000384 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, щодо скорочення викидів для підприємства не передбачаються, так як викиди не перевищують нормативних значень, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають діючому законодавству.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. +38(0332)77-81-69, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.