Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК М10" (ТОВ "ІП М10"), Код ЄДРПОУ – 39798486, юридична та поштова адреса: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, будинок 226А, фактична адреса 79069, м. Львів, Шевченківський район, вул. Шевченка Т, буд. 347, email: Dmytro.Ilin@dragon-pm.com.ua, +380675424249, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для новоствореного об’єкта. Дозвіл отримується вперше з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом економічної діяльності ТОВ "ІП М10" за КВЕД є 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. На промисловому майданчику наявні теплові потужності для виробництва електроенергії, пари та гарячої води тепловою потужністю менше 50 МВт, здійснюється зберігання палива у резервуарах сумарним об’ємом менше 15 м3 та на площі менше, ніж 500 м2, що згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

На підприємстві наявні виробництва 1.A.4.a. - мале спалювання, комерційний сектор / 020202 установки для спалювання <50 МВт та 020204 Стаціонарні двигуни, 1.B.2.b Природний газ / 050603 Розподільчі мережі, 1.B.2.a.v Розподіл нафтопродуктів / 050402 Інші види зберігання (включаючи трубопроводи). Джерелами утворення забруднюючих речовин є 3 агрегати обробки повітря Vents AV27 -L/R/C/O-F-G-D-FLC-А з газовим пальником GAS X5/MCE-EL+(LCM) (TC) фактичною потужністю 232 кВт, котел газовий VIESMANN Vitodens 200-W B2HA фактичною потужністю 90,9 кВт, дизель-генератор Dalgakiran DJ 716 ВD фактичною потужністю 517 кВт, дизель-насос пожежогасіння Ebitt Domofire/D-EL 125-250/ EKM 170/170 потужністю 170 кВт з паливним баком об’ємом 500 л, пересувний паливний бак об’ємом 1000 л, наявно 9 свічок продувки газових. На підприємстві наявно 16 організованих (з них 9 – залпових) та 1 неорганізоване джерело викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік; г/с): Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,19110; 0,039633, Оксид вуглецю - 0,464; 0,067783, Метан - 0,024403; 1902,824710, Вуглецю діоксид - 402,92701; 165,588748, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,00635; 0,003697, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть - 0,00000034; 0,003697, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,0611; 0,007162, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,1192; 0,072198, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,0791; 0,010225; Етан - 0,000027; 2,308778, Пропан - 0,000019; 2,116383, Бутан - 0,0000019; 0,192396, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,0020002; 0,008400006.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації у Львівську обласну державну адміністрацію (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації) 79000, Львівська область, м. Львів, вул. Винниченка, 19 (79026, Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: zvern@loda.gov.ua (envir@loda.gov.ua), телефон: 0322 999 144 (0322 387 383).