**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

*Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСІТІ», (ТОВ «КОМСІТІ»).

*Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:* 40131916.

*Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання:* Україна, 51206, Дніпропетровська обл., Самарівський район, місто Самар, вулиця Цокура Олексія, будинок 1; тел./факс: +38 (068) 818 8777; е-mail: tov.komcity@gmail.com

*Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика*: Україна,51200 Дніпропетровська обл., Самарівський район, м. Самар, вул. Гідності (Сучкова), будинок 118(Проммайданчик № 2 Водопровідна насосна станція №3 ( ВНС-3) міста Самар).

*Мета отримання дозволу на викиди:* Підприємство (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСІТІ») повідомляє про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (як первинні дані) існуючого підприємства, та оголошує намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:*

Відповідно до Закону України №2059-VIII від 23.05.2017р., «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСІТІ», (Проммайданчик №2 Водопровідна насосна станція №3 ( ВНС-3) міста Самар), що спеціалізується на постачанні питної води, та її дохлорування, не підлягає оцінці впливу на довкілля.

*Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):*

Головним джерелом водопостачання для споживачів ТОВ «КОМСІТІ» є покупна питна вода від КП «Дніпроводоканал», яке є виробником питної води. Питна вода по водогону d=1000 мм надходить від мереж КП «Дніпроводоканал» в резервуари чистої води (РЧВ) водопровідної насосної станції м. Самар (ВНС-3), одночасно здійснюючи її дохлорування для забезпечення санітарно-гігієнічних норм.

Фактична потужність: водопровідної насосної станції № 3 (ВНС-3) становить 10 – 13 тис. куб м3/добу

Назва виду економічної діяльності обекта за КВЕД*:* ***36.00 Забір, очищення та постачання води (основний).***

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, ДСП 173-96, розмір нормативної санітарно-захисних зон для складу хлору у контейнерах та балонах становить 100м.

Фактична санітарно захисна зона відповідає нормативній.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів:*

На території підприємства виявлено 6 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них 3 джерел організованих викидів, 3 джерел неорганізованих викидів, джерел оснащених ГОУ не виявлено.

Орієнтований потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря загалом від підприємства становить: 0,954 т/рік (з урахуванням парникових газів). Забруднюючі речовини які присутні у викидах в атмосферне повітря від стаціонарних джерел:

залізо та його сполуки - 0,002 т/рік; манган та його сполуки - 0,0003 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,012 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на [NО + NО2]) – 0,012 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] – 0,00003 т/рік; сірки діоксид – 0,001 т/рік; оксид вуглецю – 0,001 т/рік; вуглецю діоксид - 0,925 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,001 т/рік; метан – 0,00004 т/рік; хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) – 0,00004 т/рік; водню хлорид (соляна кислота за молекулою НСL) – 0,00002 т/рік; фтор та його сполуки ( у перерахунку на фтор)- 0,00002 т/рік; фтористий водень – 0,000003 т/рік.

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:*

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачено.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:*

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання на межі житлової зони та на межи СЗЗ відсутні перевищення гранично допустимих концентрацій.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:*

Підприємство зобов’язується дотримуватись вимог та нормативів природоохоронного та санітарного законодавства при експлуатації джерел викидів.

*Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідають чинному законодавству.

*Строки подання зауважень та пропозицій:* Всі зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 49004 м. Дніпро, пр. О. Поля, буд.1, Дніпропетровська обласна державна адміністрація тел./факс 0 800 505 600; e-mail: [info@adm.dp.gov.ua](mailto:info@adm.dp.gov.ua) протягом місяця з дня опублікування.