Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГРЕТ ЕНЕРГО КИЇВ» (ТОВ «ЛЕК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 44307833), юридична та поштова адреса - 03127, місто Київ, пр. Голосіївський, будинок 118 Б, літера Д, 3 поверх, офіс 5/1, +380(50)4228932, email: d.trifonov@ligret.com, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для 2 майданчиків. Дозвіл отримується вперше з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом діяльності підприємства є 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

На підприємстві наявне виробництво: 020103 Комерційні установи - установки для спалювання <50 МВт.

*Промисловий майданчик за адресою*: 08150, вул. Хрещатик, 83, м. Боярка, Фастівський р-н, Київська обл. Технологічним устаткуванням, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферу, є 2 котли твердопаливні водогрійні: ЛІКА КВТ-1500 потужністю 1500 кВт, СЕТ-1000 потужністю 1000 кВт. На підприємстві наявно 1 організоване джерело викидів. Джерелом викидаються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 1,845 т/рік (0,130931 г/с), оксид вуглецю - 2,195 т/рік (0,224324 г/с), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,555 т/рік (0,055656 г/с), Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,915 т/рік (0,060121 г/с), метан – 0,101 т/рік (0,00668 г/с), вуглецю діоксид – 2098,810 т/рік (137,927846 г/с), азоту (1) оксид (N2O) – 0,081 т/рік (0,005344 г/с).

*Промисловий майданчик за адресою*: 08150, вул. Марка Шляхового, 23, м. Боярка, Фастівський р-н., Київська обл. Технологічним устаткуванням, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферу, є 2 котли твердопаливні водогрійні: ЛІКА КВТ-1500 потужністю 1500 кВт, СЕТ-250 потужністю 250 кВт. На підприємстві наявно 1 організоване джерело викидів. Джерелом викидаються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту –0,267 т/рік (0,062935 г/с), оксид вуглецю – 0,871 т/рік (0,211342 г/с), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,235 т/рік (0,052239 г/с), Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,403 т/рік (0,030548 г/с), метан – 0,044 т/рік (0,003395 г/с), вуглецю діоксид – 924,378 т/рік (70,081365 г/с), азоту (1) оксид (N2O) – 0,036 т/рік (0,002716 г/с).

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.