# Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

 З метою ведення виробничої діяльності в рамках чинного природоохоронного законодавства України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСТ 2008» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта, який знаходиться за адресою:69006, Україна, Запорізька обл., [місто Запоріжжя](https://opendatabot.ua/c/UA23060070010069526), проспект Металургів, будинок, 30;

 Повне та скорочене найменування об’єкта: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСТ 2008» (ТОВ «ОСТ 2008»)

 Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ – 32440649;

 Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 69006, Україна, Запорізька обл., [місто Запоріжжя](https://opendatabot.ua/c/UA23060070010069526), проспект Металургів, будинок, 30;

 Номер телефону, електронна пошта:(061) 289 18 86, email: oooost2008@ukr.net

 Місцезнаходження об’єкта: Україна, 69006, Україна, Запорізька обл., [місто Запоріжжя](https://opendatabot.ua/c/UA23060070010069526), проспект Металургів, будинок, 30;

 Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта.

 Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 3, планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).

 Для теплопостачання адміністративної будівлі ТОВ “ОСТ 2008” використовуються два твердопаливних котла "ALTEP" KT-2E-PG-95 кВт DUO UNI Pellet. Максимальна витрата палива для двох котлів складає: 160 т/рік. Загальний час роботи котла складає 3600 год/рік. Викиди забруднюючих речовин від котлів здійснюються за допомогою двох труб, діаметром 0,3 м, висотою 13,5 м – дж. №1.2

 Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря складають близько 1,5 тони без урахування викидів парникових газів. Основними забруднюючими речовинами є: оксиди азоту, оксиди вуглецю, діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), метан.

Перелік заходів щодо впровадження найкращих допустимих технологій виробництв, що **виконані або/та які потребують виконання:** існуючий об’єкт не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування відповідно до Переліку виробництв.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують** виконання**:** заходи по скороченню викидів на об’єкті не передбачені.

Відповідність пропозиції щодо дозволених обсягів викидів законодавству:викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від організованих джерел викидів здійснюється у межах вимог нормативів граничнодопустимих викидів, встановлених Міністерством охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006р. та у межах встановлених величин гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовних безпечних рівнів ділянці (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів встановлюються відповідають вимогам законодавства.

Пропозиції та зауваження по данному об’єкту протягом 30 календарних днів з моменту публікації направляти у Запорізьку обласну державну адміністрацію заадресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний,164; e-mail: adm@zoda.gov.ua, сайт: [www.zoda.gov.ua](http://www.zoda.gov.ua/).