**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря стаціонарними джерелами**

ТОВ "ПЕТРОЛ КОНТРАКТ" має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами з метою продовження господарської діяльності на майданчику, що розташований за адресою: Житомирська область, Житомирський район, Березівська територіальна громада, автодорога Київ-Чоп км 154+600.

ТОВ "ПЕТРОЛ КОНТРАКТ" експлуатує багатопаливний автозаправний комплекс (БП АЗК) з обладнанням для заправки скрапленим вуглеводневим газом (СВГ). Код ЄДРПОУ: 44800308. Юридична адреса: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Яремчука Назарія, будинок 1, тел. (066) 621-93-49, email: volodymyr.mura@wog.ua.

Об’єкт відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», ч.3 п.4 абз.1, ч.3 п.4 абз. 2. Департаментом екології та природних ресурсів ЖОДА надано позитивний висновок щодо ОВД від 20.12.2024 р. № 3245/1-3/3-4-2641.

Діяльність БП АЗК – прийом та зберігання рідкого моторного палива (РМП), а також скрапленого вуглеводного газу (СВГ) пропан-бутан і заправка паливом автомобільного транспорту усіх типів (КВЕД: 47.30 Роздрібна торгівля пальним (основний). Джерелами забруднення є: Труба ДГ (ДВ №1), Дихальні клапани резервуарів РМП (ДВ №№2-6), Злив СВГ (ДВ №7), Налив СВГ (ДВ №8), Продувна свічка (ДВ №16), Запобіжний клапан (ДВ № 9), Паливороздавальні пістолети ПРК РМП (ДВ №№10-14), Гирло паливного баку (ДВ №15), Нафтовловлювач (ДВ №17).

В результаті роботи джерел викидів в атмосферне повітря потрапляють (т/рік): діоксид азоту – 0,015, одорант СПМ– 0,000005, діоксид сірки – 0,005, оксид вуглецю – 0,001, бутан – 0,213 бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,2018, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,023, пропан – 0,146, бензол – 0,0007, ксилол – 0,001, толуол – 0,002, фенол – 0,00002, олефіни фракцій C15-C18 – 0,001, сірководень – 0,0001, вуглецю діоксид – 3,777, азоту (1) оксид (N2O) – 0,00003, метан – 0,0002, ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію) – 0,00001.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі нормативної санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р.

Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона для джерел викидів БП АЗК становить 100 м.

Протягом 30 календарних днів з для публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадські організації та окремі громадяни можуть надавати зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі до Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації за адресою: 10014, м.Житомир, вул.Театральна 17/20, тел. 0412-47-35-26, email: *pryroda@eprdep.zht.gov.ua**.*