Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛЛІ-СЕРВІС» (ТОВ «ПОЛЛІ-СЕРВІС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32912338), юридична, поштова та фактична адреса - 02088, м. Київ, Дарницький район, вул. Євгенія Харченка, буд. 64, (044) 561-25-94, info@polly-service.com, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Дозвіл отримується вперше для існуючого об’єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом діяльності підприємства є 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

На підприємстві наявні виробництва: 2.D.3.g Хімічні продукти / 060302 переробка полівінілхлориду, 2.D.3.h Друк / 060403 Поліграфічна промисловість, 2.D.3.i Інше використання розчинників та продуктів / 060412 Інше, 1.A.4.a. - мале спалювання, комерційний сектор / 020204 Стаціонарні двигуни, 1.B.2.a.v - розподіл нафтопродуктів / 050401 Інші види зберігання (включаючи трубопроводи), 1.A.4.a. - мале спалювання, комерційний сектор / 020202 установки для спалювання <50 МВт, 2.C.7.c інші процеси металообробки / 040309z інше. Технологічним устаткуванням, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферу, є: 2 лазерні установки, набір ванночок для промивання, 5 ванн гальванопластики, ламінатор, ембосерні машини (4 од), машини "Матильда" (3 од), дизельний генератор DPAS65T фактичною потужністю 50,04 кВт, дизельний генератор CATERPILLAR 3360 фактичною потужністю 200 кВт, ємність для зберігання ДП об’ємом 3 м3, ламінаційні преси (4 од.), обладнання для виводу і проявки друкарських форм, напівавтоматичні столи для складання пакетів для ламінування, заточний станок, свердлильний станок, токарний станок, машина для шовкотрафаретного друку, UV-сушарка, машина нанесення магнітної стрічки, пристрій для гарячого тиснення (2 од.), машина гарячого тиснення, офсетна машина Heidelberg, різак, пристрій для нанесення на чіп-модуль клейкої стрічки, пристрій фрезування пластикових карт та імплантації чіпу, висічна машина для пластикових карт, 3 котлоагрегати «Buderus» G-615 фактичною потужністю 1,2 МВТ, функціонують 2 склади ПММ. На підприємстві наявно 19 організованих та 3 неорганізованих джерела викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік; г/с): Озон - 0,0000004; 0,000001, Спирт етиловий - 0,951;0,019, Спирт ізопропіловий- 0,024; 0,004923, Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень - 0,000001; 0,000007, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом- 0,0325005; 0,055942, Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому - 0,00005; 0,000142, Кислота борна - 0,0005; 0,000166, Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель - 0,0009; 0,000342, Кислота оцтова - 0,0067448; 0,030223, Оксид вуглецю - 0,1702896; 0,207884, Спирт бутиловий - 0,005; 0,000697, Бутилацетат - 0,021; 0,002274, Толуол - 0,028; 0,003536, Етилацетат - 0,015; 0,001809, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,196; 0,244438, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,0011; -, Вуглецю діоксид - 273,888;-, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,011; 0,014580, Метан - 0,00613;-, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,008;-, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,00001006; 0,000001, Фенол - 0,0000306; 0,000397, сольвент нафта - 0,119; 0,250131, 2-Тетрагідрофуранон - 0,055; 0,1167270, Спирт бензиловий - 0,019; 0,041688, Алкілдиметиламіни фракцій C10-C16 – 0,008; 0,016675, Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) - 0,010;0,00730, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть - 0,0000006;-.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.