**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Згідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та постанов КМУ № 302 від 13.03.2002 р. та № 63 від 24.01.2023 р. Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА» (ТОВ З ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА») (код ЄДРПОУ 38028661, юридична адреса: 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Кодацька, 2, тел. (050) 473-43-77, ел. адреса: atoll@smilepaints.com) для систематизації інформації про наявність та розміщення джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, якісний та кількісний склад викидів в зв’язку з закінченням строку дії попереднього дозволу на викиди має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів для Проммайданчика Виробничий корпус ТОВ З ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА», розташованого за адресою: 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 2Б.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. №2059-VIII діяльність Проммайданчика ТОВ з ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА» не підпадає під процедуру оцінки впливу на довкілля, т. я. не відбувається будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідація (демонтаж) об’єктів та інше втручання в природне середовище, висновки з оцінки впливу на довкілля, в яких визначено допустимість провадження планованої діяльності, відсутні.

Основним видом діяльності ТОВ з ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА» на Проммайданчику Виробничий корпус є виробництво водно-дисперсійних та алкідних лакофарбових матеріалів (ґрунтовок, шпаклівок, фарб, лаків, емалей). Потужність підприємства: 10000 т водно-дисперсійних сумішей та алкідних лакофарбових матеріалів на рік.

Для виробництва на Проммайданчику є приміщення розтарювання сипких компонентів сировини, дільниця приготування водно-дисперсійних матеріалів, дільниця виробництва алкідних матеріалів, дільниця стабілізації пігментних паст – де відбуваються основні технологічні процеси для виробництва заявленої продукції, а також топкова, лабораторія, склад сировини, адміністративні приміщення. На випадок аварійного відключення електроенергії встановлено дизель-генератор.

Основне устаткування для виробництва продукції: водно-дисперсійних матеріалів – диссольвер (Р40), змішувач (Р50), диссольвер (Х63), змішувач (Р30, Р66, Р80), диспермікс (Х62, Х92); алкідних матеріалів - диссольвери (Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6 – резервний), бісерні млини (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6), змішувачі закритого типу (С1-С10).

На Проммайданчику Виробничий корпус ТОВ З ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА» виявлено 13 джерел викидів, з них 12 джерел викиду є організованими (труба, даховий вентилятор, свічка), з яких 3 джерела обладнані ГОУ, 1 джерело – пересувне.

Режим роботи Проммайданчика: 231 день на рік при однозмінному 8-годинному робочому дні.

Розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів по Проммайданчику не перевищують (т/рік): ртуть та її сполуки - 0,00000006, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) - 0,8525, оксиди азоту в перерахунку на діоксид азоту – 0,253, азоту (1) оксид [N2O] - 0,00056, меркаптани - 0,00000012, сірки діоксид - 0,005, оксид вуглецю – 0,149, вуглецю діоксид – 48,589, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) - 1,439, оцтова кислота – 0,002, метан - 0,0052.

Відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 448 від 27.06.2023 р., Проммайданчик Виробничий корпус ТОВ З ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА» належить до першої групи згідно «Переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування».

ТОВ З ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА» - високоавтоматизоване та екологічне виробництво фарб, лаків і подібної продукції. Підприємство оснащене сучасним обладнанням з урахуванням останніх досягнень науково-технічного прогресу в сфері хімічної промисловості.

При виробництві лакофарбувальних матеріалів застосовуються такі передові технології:

- прийом рідкої сировини з автоцистерн виконується в герметичні ємності, що обладнані гідрозатворами, які виключають викид в атмосферу;

- дихальна система всього ємкісного обладнання мають замкнений контур з виведенням в один запобіжний клапан (СМДК-50), що спрацьовує лише при надлишковому тиску робочої суміші;

- всі лакофарбувальні матеріали виготовляються шляхом механічного змішування в закритому змішувальному обладнанні;

- завантажувальні та змішуючі пристрої обладнані системами аспірації та ПГОУ.

Застосування прогресивних технологій і сучасного обладнання дозволило створити екологічно безпечне виробництво.

Зважаючи на те, що підприємство використовує сучасне обладнання, яке забезпечує низький рівень викидів забруднюючих речовин, для ТОВ З ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА», як для об'єкта І групи, не передбачається впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які потребують надмірних витрат.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання на межі житлової зони відсутні перевищення гранично допустимих концентрацій.

Пропозиції щодо дозволених викидів відповідають чинному законодавству. Підприємство зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства при експлуатації джерел викидів. Контроль за виконанням природоохоронних заходів покладається на технічного директора підприємства.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської облдержадміністрації за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел.: 0 800 505 600; e-mail: info@adm.dp.gov.ua протягом місяця з дня опублікування.