ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТІКА СІСТЕМС» (ТОВ «ІНТІКА СІСТЕМС»), Код ЄДРПОУ – 44504197, юридична та поштова адреса 09108, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Леваневського, будинок 66А, фактична адреса: 09108, Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, проспект Незалежності (раніше – вул. Леваневського), 66Е, +380967863293, o.bashtova@intica-systems.com, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта. Дозвіл отримується вперше з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом економічної діяльності ТОВ «ІНТІКА СІСТЕМС» за КВЕД є 27.90 Виробництво іншого електричного устатковання. На промисловому майданчику відбувається зберігається дизельного палива в резервуарі об’ємом 0,3 м3, що згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

На підприємстві наявні виробництва 2.C.7.c -інші процеси металообробки / 040308 Гальваніка; 2.C.7.c інші процеси металообробки / 040309z інше; 1.A.4.a. - мале спалювання, комерційний сектор / 020105 Стаціонарні двигуни; 1.B.2.a.v - розподіл нафтопродуктів / 050401 Інші види зберігання (включаючи трубопроводи). Джерелами утворення забруднюючих речовин є 5 ванн лудіння площею 0,0113 м² кожна, точильний станок CROWN CT13545 потужністю 170 Вт, дизельний генератор MITSUI ARW-80 потужністю 80 кВт з паливним баком об’ємом 0,3 м3. На підприємстві наявно 4 організованих та 2 неорганізованих джерела викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік / г/с): Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) - 0,00001/0,0000012, Спирт ізопропіловий - 0,087/0,001218, Адипінова кислота - 0,006/0,000693, Феноксіетанол - 0,003/ 0,000348, Янтарна кислота (аерозоль) - 0,0012/0,000138, Олово та його сполуки (у перерахунку на олово) - 0,003/0,0002430, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,003/0,0650210, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,002/ 0,069297, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,001/ 0,038837, Оксид вуглецю - 0,011/ 0,3428270, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,002/ -, Метан - 0,00005/-, Вуглецю діоксид - 3,597/-, Азоту (1) оксид (N2O) - 0,0001/-, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,000000002/0,0000003.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.