ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Суб’єкт господарювання: ТОВ  *«*МОНОЛІТ*»*

Код ЄДРПОУ 32152643.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 12504 Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Івана Богуна, буд. 2.

Контактний номер телефону: +380 (96) 855-59-12.

Електронна пошта: monolitkor@ukr.net.

Місцезнаходження промислового майданчика: 0,5 км на північ від с. Кам’яний Брід Житомирського району Житомирської області

Мета: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта, що надає право експлуатувати об’єкт, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну. Підприємство має дозвіл на викиди забруднюючих речовин № 1822582401-34 від 25.12.2007 р., у зв’язку зі зміною параметрів отримується новий. А також ТОВ «МОНОЛІТ» має висновок з оцінки впливу на довкілля №1914/1-3/3-4-1264 від 01.08.2024 р., виданий Департаментом екології та природних ресурсів Житомирської ОВА, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності.

Діяльність ТОВ *«*МОНОЛІТ*»* полягає у продовженні розробки ділянки в Житомирському районі Житомирської області Садового родовища незміненого вивітрюванням габро, придатного для видобутку блоків, та порушеного вивітрюванням габро, придатного для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового (КВЕД: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю).

Розробку розкривних порід проводять одним уступом, порушених вивітрюванням скельних порід (при їх незначній потужності) – спільно з основною корисною копалиною, при значній потужності на окремих ділянках – окремим уступом. Прийнята транспортна система розробки родовища з зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід. Технологічна схема добувних робіт передбачає безвибуховий спосіб одержання товарних блоків в одну або дві стадії. Вибір схеми одержання блоків визначається характером наявності тріщинуватості масиву, що підлягає безпосередній розробці.

Максимальний видобуток гірничої маси планується у кількості 17110 м3/рік. Максимальний видобуток товарних блоків планується у кількості 5000 м3/рік.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є: виймально-навантажувальні роботи по зняттю ГРШ, пухких та скельних порід розкриву, відвали розкривних порід, бурові, песерувальні, піротехнічні роботи, зливі, зберігання ДП, заправці автотранспорту, зварюванні, різці металу, опалюванні приміщення.

В процесі виробничої діяльності в атмосферу будуть виділятися наступні забруднюючі речовини: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,004 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на манган) - 0,0004 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 3,9 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,02 т/рік; Азоту(1) оксид (N2O) - 0,0007 т/рік, оксид вуглецю – 0,04 т/рік; діоксид вуглецю – 12,7 т/рік, вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511та ін.) – 0,000009 т/рік, НМЛОС – 0,006 т/рік, метан – 0,0006 т/рік, фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) – 0,0004 т/рік, фтористий водень – 0,000008 т/рік. Валовий викид ЗР складе 16,7 т/рік.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до другої групи, що не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування, а підприємство ставиться на державний облік. Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені та не розробляються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно з: наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р., наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до: Житомирської обласної військової адміністрації: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1, (0412) 47-08-57, e-mail: ztadm@apoda.zht.gov.ua; Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської ОВА: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Театральна 17/20, (0412) 47-25-36, e-mail: [pryroda@eprdep.zht.gov.ua](mailto:pryroda@eprdep.zht.gov.ua).