***Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди***

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТЕНС КОМПАНІ» (ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ»). Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 43558550. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. В, контактний номер телефону: 0675058285, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: s.zhidkov@brsm-nafta.ua. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 67633, Одеська обл., Одеський р-н, с. Міжлиманське, вул. Дорожня, 8. Підприємство спеціалізується на наданні в оренду й експлуатації власного чи орендованого нерухомого майна (основний вид діяльності).

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкта ІІ групи. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство підлягає оцінці впливу на довкілля та отримало позитивний Висновок з ОВД №21/01-202382511009/1 від 22.12.2023.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Промисловий майданчик – Автозаправний комплекс, призначений для прийому, зберігання та відпуску РМП та СВГ. Зберігання палива здійснюється в підземних резервуарах. Загальна ємність резервуарного парку РМП – 100 м3, СВГ – 19,95 м3. Передбачається один аварійний резервуар для проливів нафтопродуктів ємністю 10 м3. Паливороздавальні колонки комплексні, в кількості 5 шт. Здійснюється відпуск бензину, дизельного палива та СВГ. Річний об'єм видачі нафтопродуктів становить: бензину - 1,21 тис. т/рік, дизпалива - 1,83 тис. т/рік, СВГ - 0,18 тис. т/рік.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксид вуглецю – 0,002 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 0,057 т/рік; сірки діоксид – 0,005 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,0001 т/рік; метан – 0,011 т/рік; вуглецю діоксид – 4,219 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] - 0,0001 т/рік; аміак – 0,001 т/рік; сірководень (Н2S) – 0,00002 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 3,914 т/рік, а саме: в*углеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,136 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 2,372 т/рік, бутан – 0,843 т/рік, пропан – 0,563 т/рік*. Валові викиди знаходяться у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються для об’єкту ІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, відсутні перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати.

Із зауваженнями та пропозиціями щодо дозволу на викиди по зазначеному промисловому майданчику звертатись до Одеської обласної державної адміністрації, за адресою: пр. Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел. (048) 718-92-47, 71-89-486, 71-89-289; e-mail: genotdel@od.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди.