АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» (АТ «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»), **ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ**: 00130850, **юридична адреса суб᾽єкта господарювання:** 50014, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, **контактний номер телефону**: (056)-499-01-73, **адреса** **електроної пошти:** [kanc@tec.dp.ua](mailto:kanc@tec.dp.ua), **місцезнаходження промислового майданчика № 6 (Районна котельня № 6)**: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Домобудівна, 15, оголошує про свій **намір отримати дозвіл на викиди в атмосферу від джерел викидів для існуючого** **підприємства** згідно ПКМУ №302 від 13.12.2002 р. **Відомості про наявність висновку з ОВД**: діяльність підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», який набрав чинності у 2017 році.

**Загальний опис об᾽єкта**: АТ «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» здійснює виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних організацій та інших споживачів різних районів м. Кривого Рогу. Джерелами утворення забруднюючих речовин на проммайданчику № 6 є газові котли, ГРП, зварювальні пости та металообробний верстат.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів**: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, азоту (1) оксид [N2O], ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на манган), оксид кремнію, фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень, фториди, що легко розчиняються та їх сполуки в перерахунку на фтор, фториди погано розчинні неорганічні у перерахунку на фтор, хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому, нікеля оксид та речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом. Загальний викид забруднюючих речовин складає 16061,9 т/рік.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва:** На проммайданчику № 6 до виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології відноситься основне технологічне устаткування, а саме газові котли, сумарна номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт. До основних джерел викидів відносяться джерела викидів № 1 та № 2.

У зв᾽язку з тим, що фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від устаткування проммайданчика № 6 не перевищують нормативів граничнодопустимих викидів, встановлених Технологічними нормативами допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт та Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 N 309, а приземні концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативів екологічної безпеки та гігієничних нормативів, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих методів керування, не передбачаються.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів**: Виведення з експлуатації ПТВМ-50- №6.1, №6.2 з 31.12.2033 згідно додатку 4 до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів**: для даного підприємства не було встановлено заходи щодо скорочення викидів.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству**: викиди відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, що відповідає вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 309 від 27.06.2006.

Пропозиції і зауваження юридичні і фізичні особи можуть направляти в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за адресою м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.

**Строки подання зауважень та пропозицій**: громадські організації і приватні особи можуть звернутися з зауваженнями і пропозиціями за вказаними адресами упродовж одного місяця з дати виходу повідомлення про намір.