**Повідомлення про наміри отримання дозволу на викиди**

Дочірнє підприємство «Крупозавод Озерянка» товариства з обмеженою відповідальністю «ІПС» (ДП «Крупозавод Озерянка» ТОВ «ІПС»), Код ЄДРПОУ: 31049994, місцезнаходження юридичної особи: 12463, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Озерянка, вул. Бердичівська, 23, (тел.: 096-766-97-87, e-mail: [skulykivskyi@zernovita.com](mailto:skulykivskyi@zernovita.com)) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для крупозаводу, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Озерянка, вул. Бердичівська, 23.

Мета: отримання нового дозволу на викиди у зв'язку із переоформленням господарської діяльності на території крупозаводу, що знаходиться за адресою Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Озерянка, вул.Бердичівська, 23, з ТОВ «ІПС» та ТОВ «Макаронна фабрика «Зерно життя» на ДП «Крупозавод Озерянка» ТОВ «ІПС».

Відповідно до Закону України «Про оцінку у впливу на довкілля» об’єкт не відносяться до об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

Основне виробництво, що здійснюється на території крупозаводу – виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, а саме: крупа гречана, крупа кукурудзяна, крупа пшенична, крупа перлова, крупа ячмінна, пшоно, булгур, горох, манка, чіа, сочевиця, кус-кус, кіноа, кутя, нут, рис, пластівці вівсяні, макаронні вироби.

Загальний річний обсяг виробництва – 33836,2 т круп на рік. Гречана крупа виробляється із зерна гречихи у виробничому цеху №1 шляхом ряду послідовних технологічних операцій очистки на зерноочисних машинах та сепараторах та сушіння в сушильному агрегаті. Пшенична, перлова та ячмінна крупа виготовляється із зерна пшениці та ячменю на універсальних установках «Оптиматик-К-15», що розташовані в цеху №2. Макаронні вироби виробляються із борошна та інших продуктів в макаронному цеху №3. Інші продукти (пшоно, булгур, кіноа, кус-кус та ін.) надходять на завод у вигляді готових виробів і там здійснюється лише їх фасування та пакування.

Фасування та пакування всіх продуктів здійснюється у фасувальному цеху на автоматичних технологічних лініях. Продукти пакуються для продажу у торгівельній мережі.

Викиди забруднюючих речовин здійснюються: від операцій пересипки, очистки, сушки, лущення, транспортування, зберігання зерна, лузги, круп та борошна; від роботи котельні, що працює на гречаній луззі; від фасування та пакування круп та макаронних виробів; від металообробки та зварювання.

В атмосферне повітря здійснюються викиди в наступних обсягах: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 12,316 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO NO2]) – 3,4402 т/рік, сірки діоксид — 5,418 т/рік, оксид вуглецю – 10,55107 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,019 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,00001 т/рік, Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,0000005 т/рік, вуглецю діоксид – 1995,988 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та щодо скорочення викидів для об’єктів не передбачаються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають природоохоронному законодавству. Рівень забруднення атмосферного повітря за даними розрахунків розсіювання не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації до Житомирської обласної військової (державної) адміністрації: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова,1, (0412) 470857, e-mail: ztadm@apoda.zht.gov.ua.