ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРЛАН» (ПРАТ «ОРЛАН»), код ЄДРПОУ – 21497134, юридична, поштова та фактична адреса 03126, Україна, м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Михайла Донця, 29, 0504537538 tetiana.sendetska@orlan.com.ua, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта. Дозвіл отримується через закінчення терміну дії попереднього дозволу та зміни в джерелах викидів з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

ПРАТ «ОРЛАН» здійснює виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки (КВЕД 11.07), що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є: склад зберігання реагентів, пляшковидувні машини Sidel SBO 10 Serie II потужністю 320 кВт та Blomax 24C Serie III потужністю 412 кВт, етикетавтомати INNOKET-RF 25/120-12RM GT потужністю 17 кВт та Krones K-745-P23 потужністю 20 кВт, термопакувальні машини SMI SK450P потужністю 80 кВт та Innopack PSP060V потужністю 120 кВт, виробнича лабораторія, паровий газовий котел UL-S-IE 7000 x16 bar LOOS INTERNATIONAL потужністю 5237 кВт, транспортний відділ та вантажна рампа.

На ПРАТ «ОРЛАН» наявно 11 організованих та 1 неорганізоване джерело викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік, г/с): Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,0011 т/рік, 0,000062 г/с; Натрію гідроксид - 0,0081 т/рік, 0,000255 г/с; Оксид вуглецю - 0,393 т/рік, 0,083747 г/с; Кислота оцтова - 0,568 т/рік, 0,007531 г/с; стирол - 0,003 т/рік, 0,000462 г/с; Аміак - 0,0003 т/рік, 0,000049 г/с; Азотна кислота - 0,003 т/рік, 0,000500 г/с; Спирт етиловий - 0,009 т/рік, 0,001670 г/с; Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень - 0,0011 т/рік, 0,000247 г/с; Кислота о-фосфорна - 0,0001 т/рік, 0,0001320 г/с; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,245 т/рік, 0,261923 г/с; Метан - 0,009 т/рік, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть - 0,0000009 т/рік, Вуглецю діоксид- 527,675 т/рік, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,001 т/рік, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,052 т/рік, 0,008377 г/с; Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,0002 т/рік, 0,009447 г/с; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,0003 т/рік, 0,006037 г/с.

ПРАТ «ОРЛАН» не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.