# Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

 З метою ведення  виробничої діяльності в рамках чинного природоохоронного законодавства України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОКРЯНСЬКИЙ КАМ’ЯНИЙ КАР’ЄР №3» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчика за адресою: вул. Загорська, 15, м. Запоріжжя, Шевченківський район, 69013.

**Повне та скорочене найменування об’єкта**: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОКРЯНСЬКИЙ КАМ’ЯНИЙ КАР’ЄР №3» (ТОВ МКК №3)

**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ**- 25477298

**Місцезнаходження суб’єкта господарювання**: 69013, Україна, Запорізька обл., [місто Запоріжжя](https://opendatabot.ua/c/UA23060070010069526),  вулиця Загорська, 15

**Контактний номер телефону**: тел. (061) 270-54-92

**Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання**: karyer33@ukr.net

**Мета отримання дозволу на викиди**: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля**: відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність

- пунктом 3 частини 3 статті 3 (перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення) ;

- пунктом 4 частини 3 статті 3 (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи

продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або

газоподібних) 15 кубічних метрів і більше;)

- пунктом 14 частини 3 статті 3 (розширення та зміни, включаючи перегляд або

оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням

про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження,

реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та

об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу

на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України) Закону

України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягає оцінці впливу на довкілля.

**Місцезнаходження об’єкта/ промислового майданчика**: 69013, Україна, Запорізька обл., [місто Запоріжжя](https://opendatabot.ua/c/UA23060070010069526),  вулиця Загорська, 15

**Загальний опис об’єкта (опис виробництва та технологічного устаткування)**.

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОКРЯНСЬКИЙ КАМ’ЯНИЙ КАР’ЄР №3» (далі -ТОВ «MKK №3») спеціалізується на видобуванні та переробці граніту на щебінь та відсів щебеню з лінією пересіву піску із відсівів щебеню.

ТОВ «MKK 3» розміщений на двох промислових майданчиках. Промисловий майданчик №1-гірничий цех. Промисловий майданчик №2-дробарно-сортувальний завод. Розглядається тільки промисловий майданчик №2 ТОВ «MKK№ 3» - дробарно-сортувальний завод, який складається з двох дробарно-сортувальних цехів ДСЦ №1 та ДСЦ №2. Основним призначенням дробарно-сортувальних цехів є виробництво щебеню різних фракцій. Загальний обсяг переробки граніту на щебінь та відсів щебеню, двох дробарно-сортувальних цехів ДСЦ №1 та ДСЦ №2 (проммайданчик№2) виробництва становитиме до 3000 тис. т/рік. Вхідною сировиною для дробарно-сортувальних цехів є тверді нерудні корисні копалини різного генезису, що за своїми фізико-механічними властивостями придатні для виробництва щебеневої продукції. Готовою продукцією є щебінь різних фракцій та відсів щебеню. Гірнича маса проходить стадії дроблення, грохочення, розсіювання та транспортується на склади у вигляді щебеню фракціями менше 5 мм, 5÷10 мм, 5-20 мм, 10÷20 мм, 20÷40 мм, 40-70 мм, суміш фракцій 0-40 мм або 0-70 мм. Зі складів готової продукції щебінь вантажиться у залізничні вагони або автосамоскиди та відправляється споживачам. До складу дробарно-сортувальних цехів входить наступне основне технологічне обладнання: бункери з пластинчастим живильником 1-18-90; щокові дробарки СМД-118; конусні дробарки КСД-2200 Гр, КМД-2200 Гр, МЕТSO HP-500, SANDVIK CH-660, МЕТSO HP-300; дробарка центробіжна ДЦ 1.6, грохоти ГІТ-52М, ГІЛ-52, ГІС-53П, СМД-121, ГІСТ-72; перевантажувальні бункери з живильниками; стрічкові конвеєри.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин**: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря складають близько **94,053** тон без урахування викидів парникових газів. Основними забруднюючими речовинами є: оксиди азоту, оксиди вуглецю, діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), метали та їх сполуки, неметанові леткі органічні сполуки, метан.

**Перелік заходів щодо впровадження найкращих допустимих технологій виробництв, що виконані або/та які потребують виконання**: проммайданчик не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування відповідно до Переліку виробництв.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання**. Заходи по скороченню викидів на об’єктах не передбачені.

**Відповідність пропозиції щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від організованих джерел викидів здійснюється у межах вимог нормативів граничнодопустимих викидів, встановлених Міністерством охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006р. та у межах встановлених величин гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовних безпечних рівнів ділянці (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів встановлюються відповідають вимогам законодавства.**

Пропозиції та зауваження по даному об’єкту протягом 30 календарних днів з моменту публікації направляти у Запорізьку обласну державну адміністрацію за адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп.Соборний,164; e-mail: adm@zoda.gov.ua, сайт:  [www.zoda.gov.ua](http://www.zoda.gov.ua/).