### Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ” (ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ”). Код за ЄДРПОУ: 44086616. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Голубина, 11, тел. +38 (068) 892 74 81, e-mail: z.himaieva@kyivhlib.com. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Голубина, 11. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для новоствореного об’єкта ІІ групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”, підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об’єкта: Спеціалізація підприємства: Виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів; виробництво борошняних, тортів і тістечок нетривалого зберігання. Джерелами викидів є наступне обладнання: склад безтарного зберігання борошна-помпа борошновоза (дж.1); хлібний цех, лінія 2-хлібопекарна піч Г4ХП-2,1-50 (дж.2-7); хлібний цех, лінія 4-хлібопекарна піч ППП-2,1-50.221 (дж.8-11); хлібний цех, лінія 1-хлібопекарна піч ПП-3,72.211-2V (дж.12-17); цех дрібноштучних виробів-хлібопекарні ротаційні печі: MIWE Roll-in Jambo, MIWE Roll-in №1,2, три електропечі ПКЄ-9, тонельна піч ПХС-25М (дж.18-21), лінія виробництва лаваша Mateks Makina LF-150 №1 (дж.23), лінія виробництва лаваша Mateks Makina YF-140 №2 (дж.24), лінія виробництва лаваша Mateks Makina Dough Oven Thin YF-140 №3 (дж.25), лінія виробництва лаваша Mateks Makina YF-145 №4 (дж.39); кондитерський цех-мікромлин ММ-16 (дж.22); хлібний цех, лінія 3-Хлібопекарна тонельна піч GOSTOL TPN 2,1х15,1 (дж.26-29); механічна майстерня-заточний верстат (дж.30); деревообробна майстерня-деревообробні верстати: фрезерний ФСЧШ-1А, рейсмусний СОФ-6, комбінований КС-1, фрезерний ФСШ, торцювальний СS-75 (дж.31); майстерня зарядки акумуляторів-зарядний пристрій (дж.32); котельня (водогрійна)- водогрійні котли газові КСВа-2,5-Гс №1,2 (дж. 33); котельня (парова)-парові газові котли МЗК-7АГ-2,5-Гс №1-3 (дж.34); пост електрозварювання та газорізання (дж. 35); дизельна електростанція Caterpillar DE 550 (дж.36,37); холодильне обладнання (дж.38). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-4,1374; оксид вуглецю-2,1854; дифторхлорметан (фреон-22)-0,05; діоксид сірки-0,001; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,1106; сульфатна кислота-0,0004; вуглеводні С12-С19-0,00003; спирт етиловий-38,044; кислота оцтова-10,256; ацетальдегід-0,6738; акролеїн-0,0000001; сполуки: заліза-0,003, мангану-0,0002, ртуті-0,00000634; азоту (1) оксид [N2O]-0,00643; метан-0,0635; НМЛОС-0,002; вуглецю діоксид-3543,391. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єкту ІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до Київської ОВА за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел. (044) 286-87-23, (044) 286-84-11, e-mail: doc@koda.gov.ua, zvern@koda.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.