***Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:*** ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ АВЕТІСЯН ГЕВОРГ АРТУРОВИЧ

***Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ –*** [3662809695](https://clarity-project.info/edr/3662809695)

***Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання* -**  24247, Вінницька область, Тульчинський район, село Високе, вулиця Героїв Майдану, будинок 25. Тел. +380 (96) 180-50-07, Е-mail: visoke\_abz@ukr.net.

***Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика –*** 24247, Вінницька область, Тульчинський район, село Високе, вулиця Заболотного, будинок 43.

***Мета отримання дозволу -*** визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.

***Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля –*** Підприємство не підпадає під процедуру оцінки впливу на довкілля.

***Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування)* –** Основний вид діяльності підприємства Код КВЕД [42.11 Будівництво доріг і автострад](https://opendatabot.ua/c/kved/A/03.21). На підприємстві наявна асфальтна установка з сушильним барабаном з приймальним пристроєм і змішувальним агрегатом асфальту, інертні матеріали розвантажуються автотранспортом і зберігаються на майданчику. Паливом для роботи асфальтної установки слугує мазут, що зберігається в ємності об’ємом 16 м3. Бітум зберігається в ємності об’ємом 25 м3. Готовий асфальт відвантажується на автотранспорт. Також на підприємстві наявна грубка, паливом якої є дрова.

***Відомості щодо видів та обсягів викидів* –** Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 1,2774 т/рік, НМЛОС – 0,2972056 т/рік, Азоту (1) оксид N2O – 0,0008 т/рік, Оксид вуглецю – 0,48 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 0,063 т/рік, Вуглецю діоксид – 91,292 т/рік, Сірки діоксид – 0,09624 т/рік, Метан – 0,0036 т/рік.

***Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання* –** На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

***Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання* –** Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

***Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів* –** Заходи не передбачені.

***Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству –*** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

***Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди-*** Вінницька ОВА, адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35.

***Строки подання зауважень та пропозицій –*** протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.