Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБІП УКРАЇНИ, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00493706), юридична та поштова адреса: 03041, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Героїв Оборони, будинок 15, 0973522787, vgm\_nubip@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для 2 майданчиків. Дозволи отримуються вперше для існуючих об’єктів з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом діяльності підприємства є 85.42 Вища освіта, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Дозвола отримуються для наступних майданчиків:

*Топкова лабораторії ботанічного саду*, що знаходиться за адресою: 03041, м. Київ, Голосіївський район, вул. Горіхуватський шлях, 2. На майданчику встановлено твердопаливний Котел ATMOS DC40SX потужністю 40 кВт (1 організоване джерело викиду).

Джерелом викидаються наступні забруднюючі речовини, т/рік: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,015 (0,006934 г/с); Оксид вуглецю - 0,323 (0,153348 г/с), Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,009 (0,004095 г/с), Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,008, Метан - 0,0009, Вуглецю діоксид - 18,884, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,0007.

*Топкова кафедри бджільництва,* що знаходиться за адресою: 03041, м. Київ, Голосіївський район, вул. Горіхуватський шлях, 27. На майданчику встановлено газовий котел Forderie Sime RGM Mk.II 100 mk.II потужністю 98,6 кВт, наявна 1 продувочна свічка. Наявно 2 організовані джерела викиду (з них 1 – залпове).

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (г/с; т/рік): Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,006826; 0,105; Оксид вуглецю - 0,004232; 0,073; Метан - 114,883748; 0,140; Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть - 2E-07 т/рік; Вуглецю діоксид - 3,066423; 101,840; Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,0002 т/рік; Етан - 5,893985; 0,007; Пропан - 1,463838; 0,002; Бутан - 0,475796; 0,0006; Пентан - 0,152480; 0,0002; Гексан - 0,137335; 0,0002.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.