**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Приватне підприємство «ВІЛІС» (ПП «ВІЛІС») має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 23302324.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання – 33003, м. Рівне, вул. Грушевського, буд. 2А; тел.: [+38 (036) 263-29-68](tel:+38%20(036)%20263-29-68), є-mail: [sekretar\_vilis@ukr.net](mailto:sekretar_vilis@ukr.net)

Місце знаходження промислового майданчика – 33000, м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 111.

Мета отримання дозволу на викиди – набуття права експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до частин 2 і 3 Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Постанови КМУ від 13.12.2017 №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля», ПП «ВІЛІС» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

ПП «ВІЛІС» займається виготовленням макаронних виробів в асортименті (спіралькі, ріжки і т.д.) та макарони швидкого приготування.

Виробництво макаронних виробів здійснюється на автоматизованій лінії, до складу якої входять просіювач борошна, макаронний прес, сушильні камери, охолоджувач та фасувальний автомат. Сушка макаронних виробів та опалення приміщення забезпечується водогрійним котлом Е -1,0/0,9. Котел працює на паливних деревних пелетах.

Виробництво макарон швидкого приготування здійснюється на двох автоматичних лініях. До складу ліній входять: просіювач борошна, прес для формування та поздовжня нарізка тіста, парова та сушильна камера, фритюр, охолоджувач, фасувальний апарат. Для забезпечення технологічного процесу експлуатуються парові коли «Алекот-П КПМ-3,2/0,8» та «Алекот-П КПМ-4,8-1,4» В якості основного палива використовується тирса(щіпа), резервне паливо – деревні пелети.

В результаті діяльності в атмосферне повітря викидаються такі види та обсяги забруднюючих речовин: (основне паливо – тирса) оксиди азоту – 1,441 т/рік; оксид вуглецю – 1,785 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,154 т/рік; діоксид сірки – 0,085 т/рік. При використанні резервного палива (деревні пелети): оксиди азоту – 1,496 т/рік; оксид вуглецю – 1,853 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,110 т/рік; діоксид сірки – 0,480 т/рік.

За величинами викидів забруднюючих речовин промисловий майданчик ПП «ВІЛІС» підлягає взяттю на державний облік. Перевищення встановлених нормативів гранично допустимих викидів на проммайданчику відсутні; заходи щодо досягнення нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не розробляються. Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва є організаційно-технічними. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розробляються.

Підприємство згідно Постанови Кабміну України від 13.09.2022р. за № 1030 не вважається об’єктом підвищеної небезпеки; заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розробляються. По м. Рівне розроблені заходи по скороченню викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повітря на періоди несприятливих метеорологічних умов.

На підприємстві не має технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Зауваження та пропозиції громадських організацій, окремих громадян можуть надсилатися до Рівненської обласної держадміністрації (майдан Просвіти,1, м. Рівне, 33028); [roda@rv.gov.ua](mailto:roda@rv.gov.ua). Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з моменту публікації повідомлення в газеті.