**«Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди»**

|  |
| --- |
| **Повне найменування суб’єкта господарювання:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП».  **Скорочене найменування суб’єкта господарювання:** ПРАТ«МХП»  **Код ЄДРПОУ:**  25412361  **Юридична та поштова адреси:** 08800, Україна, Обухівський р-н, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1.  Контактний номер телефону: [+38(044)-207-00-00](tel:+38(044)-207-00-00); Електронна пошта: [office@mhp.com.ua](mailto:office@mhp.com.ua)  **Адреса виробничого майданчика:** 19031, Черкаська обл., Черкаський район, с. Степанці, вул. Польова, 1.  **Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для діючого об’єкту.  **Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля:** Виробнича діяльність, яку здійснює Регіональний центр логістики м. Канів ФІЛІЇ «МХП ЛОГІСТИКА» ПРАТ«МХП» підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» «поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше». Об'єкт введений в експлуатацію до введення в дію ЗУ «Про ОВД».  **Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):** Основним видом діяльності підприємства є надання послуг по ремонту, утриманню та обслуговуванню автотранспорту.  Для якісного надання послуг на підприємстві функціонують такі підрозділи:  СТО: проведення робіт по необхідному технічному обслуговуванню автотранспорту, у т.ч. зварювальні роботи, різання металу, на дільниці встановлено заточний та свердлильний станки;  Дільниця бортування колес: проведення робіт по заміні резини, роботи по ремонту резини без використання вулканізації, лише спеціальні ремонтні накладки з сучасними клейовими сумішами;  Дільниця фарбування: проведення робіт по відновленню лако-фарбового покриття дрібних деталей автотранспорту;  Ремонтна майстерня: проведення ремонтних робіт, включаючи зварювальні роботи та різання металу. В майстерні також розміщений стенд перевірки паливної системи, заточний та свердлильний станки та пости зарядки акумуляторів;  Для забезпечення власних потреб по заправці автотранспорту, що знаходиться на балансі, до складу підприємства входить автозаправна станція (АЗС), призначена для прийому, зберігання та відпуску споживачам світлих нафтопродуктів (бензину нафтового, дизпалива) та зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ). Орієнтовна потужність (за кількістю автозаправок на годину) - 12 од/год., 350 од/добу.  На майданчику АЗС розташовано 4 підземні резервуари для зберігання нафтопродуктів: 50 м.куб кожен (один для бензину і три для ДП); заправних острівців – 3 шт., на яких встановлені паливороздавальні колонки(ПРК) фірми «Славутич» типу Нова-2 (Україна): ПРК бензин, продуктивністю 45 л/хв.– 1 шт., ПРК ДП, продуктивністю 45 л/хв.–3 шт. ПРК ДП швидкісна, продуктивністю 130 л/хв.–1 шт., місце для наповнення мобільних цистерн ДП, продуктивністю 300 л/хв. – 1 шт. Всі колонки мають по одному заправному пістолету.  Нафтопродукти доставляються автомобільними цистернами. Зливання нафтопродуктів з автоцистерни в резервуарний парк здійснюється насосом цистерни.  Для забезпечення роботи обладнання підчас вимкнення електропостачання встановлено бензогенератор потужністю 14,0кВт/17,5кВА, марки FOGO FV200000TRE - 1шт.  У складському приміщенні АЗК також зберігається та розливається моторне мастило, яким проводять заміну мастила в автотранспорті під час виконання планового ТО.  **Відомості, щодо видів та обсягів викидів:** Під час функціонування об’єкту орієнтовні обсяги викидів становлять: метали та їх сполуки: 0,049 т/рік(у т.ч. залізо та його сполуки(у перерахунку на залізо) – 0,047 т/рік, манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – 0,002 т/рік, хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому – менше 0,001 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки – 1,291 т/рік( у т.ч. НМЛОС -1,182 т/рік, бутилацетат – 0,076 т/рік, етилцеллозольв – 0,004 т/рік, етилацетат – 0,003 т/рік; ксилол – 0,020 т/рік, метилізобутикетон – 0,002 т/рік, толуол – 0,004 т/рік, ацетон, фенол, формальдегід та елтилбензол – менше 0,001 т/рік по кожній забруднюючій речовині); фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) та фтористий водень – менше 0,001 т/рік по кожній забруднюючій речовині; сполуки азоту – 0,030 т/рік (у т.ч. оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) ) [NO + NO2] – 0,029 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) – менше 0,001 т/рік; аміак – 0,001 т/рік, вуглецю оксид – 0,227 т/рік; діоксид та інші сполуки сірки - 0,002 ( у т.ч. сульфатна кислота [H2SO4] (сірчана кислота) – 0,002 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – менше 0,001 т/рік); речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом– 0,146 т/рік, метан – 0,001 т/рік, діоксид вуглецю – 0,192 т/рік.  **Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання**: відповідно до «Інструкції…», затвердженої Наказом Мінприроди України №448 від 27.06.2023р., для об’єктів 3 групи не передбачаються  **Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 року для об’єктів 3 групи – не передбачені.  **Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря».  **Відповідність пропозицій, щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 та Наказу №177 від 10.05.2002.  ПРАТ«МХП» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства.  **Зауваження та пропозиції щодо намірів** приймаються в місячний термін після публікації Черкаською обласною військовою адміністрацією за адресою: 18000, Україна, м. Черкаси, бул. Шевченка, 185; тел. +380 472 337313, e-mail: [srzg@ck.gov.ua](mailto:srzg@ck.gov.ua)  . |