**Повідомлення Тернопільської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»**

**Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.**

1. **Повне найменування суб’єкта господарювання**: Товариство з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні Мережі України»;

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «Газорозподільні Мережі України»;

1. **Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ**: 44907200;
2. **Місцезнаходження суб’єкта господарювання**: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1;

Контактний номер телефону: (035) 247-61-14;

Електронна пошта: i.halytska@grmu.com.ua;

1. **Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика**: виробничий майданчик Теребовлянського УЕГГ: 48100, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, Теребовлянська ТГ, м. Теребовля, вул. Кн. Василька, 73 в;
2. **Мета отримання дозволу на викиди**: Отримання дозволу на викиди для діючого об’єкту;
3. **Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля**: Виробнича діяльність, яку здійснює Тернопільська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
4. Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Тернопільська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» займається транспортуванням природного газу розподільчими газопроводами для бюджетних, комерційних організацій та для населення. (КВЕД: 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи). Джерелами викидів на проммайданчику є газові котли для опалювання приміщень, газова плита та ремонтна майстерня;
5. **Відомості щодо видів та обсягів викидів** Азоту діоксид – 0,04013 т/рік; Вуглецю оксид – 0,140745 т/рік; Метан – 0,000582 т/рік; Діоксид вуглецю – 32,012399 т/рік; Оксид діазоту – 0,000073 т/рік; Сірки діоксид – 0,000526 т/рік; Вуглеводні граничні С12-С19 – 0,000311 т/рік; Суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом – 0,006486 т/рік.
6. **Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** Проммайданчик відноситься до третьої групи об’єктів за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря. Проммайданчик не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;
7. **Перелік заходів щодо скорочення викидів:** Не передбачено;
8. **Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** Не передбачено;
9. **Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Для визначення рівня забруднення атмосферного повітря в районі розташування виробничого майданчика Теребовлянського УЕГГ Тернопільської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел підприємства та заміри концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони. Ні для одного з дозволених викидів не перевищуються граничнодопустимі рівні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інші викиди в атмосферу, що чинять суттєвий вплив відсутні. Викиди забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів та відповідають вимогам чинного законодавства;
10. **Адреса** **обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** Тернопільська обласна державна адміністрація: 46021, Тернопільська обл, м. Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8; електронна пошта: [eco\_ter@eco.te.gov.ua](mailto:envir@loda.gov.ua), телефон: (0352) 25-95-93.
11. **Строки подання зауважень та пропозицій:** Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування.