**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

*Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання.* Товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (ТОВ «КЗТВ»).

*Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ* – 00152299.

*Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання* – 39609, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Свіштовська, 4; тел. +38 (098) 210-41-38; е-mаіl: n.makarenko@kztv.com.ua.

*Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика.* 39609, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Свіштовська, 4.

*Мета отримання дозволу на викиди* – у зв’язку з необхідністю внесення змін до діючого дозволу на викиди від 06.06.2019 №5310436100-351 шляхом отримання нового дозволу на викиди, пов’язаної зі зміною параметрів стаціонарних джерел, їх кількості, кількісного та якісного складу викидів забруднюючих речовин в результаті реконструкції об’єкту на підприємстві, що передбачено позитивним висновком з ОВД.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами* [*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19) *«Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля*. ТОВ «Карбонтранссервіс» була здійснена процедура оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності: «Реконструкція резервуарного парку №2, промислового об’єкту ТОВ «Карбонтранссервіс», за результатами якої отримано позитивний висновок з ОВД №21/01-20227209726/1 від 16.11.2022 р. В подальшому цей об’єкт було передано в оренду ТОВ «КЗТВ». З моменту початку експлуатації об’єкта ТОВ «КЗТВ» прийняло на себе зобов’язання дотримуватись вимог висновку з ОВД, зокрема щодо безпеки експлуатації, проведення моніторингу та подання звітності.

*Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування).* ТОВ «КЗТВ» спеціалізується на виробництві технічного вуглецю. Проєктна потужність підприємства з виробництва технічного вуглецю становить 100000 т/рік.

На території підприємства розташовані такі структурні підрозділи та технологічне устаткування основного та допоміжного виробництва, при роботі якого утворюються забруднюючі речовини: дільниця підготовки сировини; центральний склад; цех №2; цех №3. КВПіА; цех №4; енергосиловий цех; цех №7 (транспортний цех); залізнична дільниця; насосна госпфекальних стоків; насосна промстоків; бокс стоянки резервного тепловозу; господарська дільниця; заводська хімічна лабораторія-служба технічного контролю.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів.* На ТОВ «КЗТВ» налічується 184 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 172 організованих та 12 неорганізованих.

Валовий викид забруднюючих речовин від всіх джерел підприємства становить 53278,004841 т/рік (в тому числі, парникових газів: вуглецю діоксид – 52431,483 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) – 0,11198 т/рік). Найбільший викид здійснюється від основного виробництва, викиди становлять: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 35,4930004 т/рік; сажа – 41,3920106 т/рік; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 139,187791 т/рік; сірки діоксид (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 169,7610809 т/рік; оксид вуглецю – 423,346581 т/рік; суміш насичених вуглеводнів С2-С8 і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів С1-С4 – 25,43 т/рік. Це становить 98 % викидів всіх забруднюючих речовин. Всі інші речовини викидаються у атмосферне повітря в незначних кількостях.

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання.* На підприємстві виконані заходи з впровадження найкращих доступних технологій і методів керування з метою досягнення перспективних технологічних нормативів граничнодопустимих викидів для парових котлів-утилізаторів СК-29/24 ст. № 1, ст. № 3, ст. № 5 на енергетичному режимі.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання.*

Заходи щодо скорочення викидів не розроблялися, оскільки масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують гранично допустимих викидів відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України №541 від 22.10.2008 р. «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» та Наказу №309 від 27.06.2006 р «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері від викидів підприємства та періодичний контроль, що здійснюється на межі СЗЗ, свідчать про дотримання рівнів ГДК в атмосферному повітрі з урахуванням фонових забруднень.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів –*ТОВ «КЗТВ» виконало природоохоронні заходи без порушень строку виконання. Підприємство зобов’язується в подальшому продовжувати виконання моніторингу викидів.

*Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.*

Дозволені обсяги викидів для основного джерела (труба парових котлів-утилізаторів СК-29/24 ст. № 1, ст. № 3, ст. № 5 на енергетичному режимі) пропонується затвердити на рівні фактичних значень з урахуванням «Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт», затверджених наказом Мінприроди України від 22.10.2008 р. № 541.

Для джерел викидів та забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, встановлюються нормативи викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

Для джерел викидів для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до цього наказу, а також для залпових викидів встановлюються величини масової витрати в г/с. Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

На джерелах викидів для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають регулюванню та за результатами розрахунків розсіювання цих забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не виявлено перевищення медико-санітарних нормативів, нормативи гранично допустимих викидів не встановлюються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

*Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди.* Полтавська обласна військова адміністрація (м. Полтава, вул. Соборності, 45, т. (0532) 56-02-90).

*Строки подання зауважень та пропозицій.* Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, від громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.