### Повідомлення про намір отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю “НОВУС УКРАЇНА”/ТОВ “НОВУС УКРАЇНА”. Код за ЄДРПОУ: 36003603. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: м. Київ, Подільський р-н, пр-т Європейського Союзу, 47, тел. +38(050) 417 65 95, e-mail: Elena.Fediukevych@novus.ua. Місцезнаходження об’єктів/промислових майданчиків:

1) м. Київ, Подільський р-н, вул. Петропавлівська, 12;

2) м. Київ, Дарницький р-н, вул. Здолбунівська, буд. 7Г.

Мета отримання дозволів на викиди: отримання дозволу на викиди для новоствореного об’єкту: ІІІ групи (Подільський р-н, вул. Петропавлівська, 12) та для існуючого об’єкту: ІІ групи (Дарницький р-н, вул. Здолбунівська, буд. 7Г). Відомості про наявність висновку з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”, підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об’єкта: Спеціалізація підприємства: Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Джерелами викидів є наступне обладнання:

* **м. Київ, Подільський р-н, вул. Петропавлівська, 12:**

Дизельна електростанція GDW150P/FNE (дж.1); приміщення супермаркету, дільниця кулінарії-електрогриль СВ GV24 (дж.2), електроконвекційна піч Polin Unico (дж.3); компресори (7 од.) холодильного обладнання (дж.4-10). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,623; вуглецю: оксид-0,479, діоксид-40,956; діоксид сірки-0,014; суспендовані тверді частинки-0,006; акролеїн-0,0029; спирт етиловий-0,023; кислота оцтова-0,016; ацетальдегід-0,002; фреони (1,1,1,2-Тетрафторетан (фреон-134-а))-0,021; азоту (1) оксид [N2O]-0,001; метан-0,002; НМЛОС-0,028.

* **м. Київ, Дарницький р-н, вул. Здолбунівська, буд. 7Г:**

Локація Фаст Фуд “Hesburger”-ел. фритюрниця PITCO (дж.1), ел. гриль TAYLOR (дж.2); пекарня- Борошнопросіювач МАС 100 (дж.3), ел. ротаційна хлібопекарська піч Revent №1,2 (дж.4,5), ел. подова хлібопекарська піч Revent (дж.6); коптильня REX POL (дж.7); цех кулінарії-ел. піца-піч MORETTI FORNI (дж.8), миюча машина KRUP (дж.9), ел. піч BERTO’S 6-ти секційна (2 од.) (дж.10), ел. фритюрниця BERTO’S 2-х секційна, ел. пароконвектомат Rationale (дж.11), ел. сковорода Rationale Vario Cooking (2 одиниці), ел. пароконвектомат Rationale (2 одиниці) (дж.12); газові електростанції PRAMMAC GGW750 №1,2 (дж.13,14); компресорна холодильного обладнання (дж.15); газові водогрійні котли Buderus Logamax Plus GB 162-100 UA (14 од.) (дж.16-29).

Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-10,34; вуглецю: оксид-27,7952, діоксид-2214,092; діоксид сірки-0,015; суспендовані тверді частинки-0,017; аміак-0,0004; фенол-0,001; альдегід пропіоновий-0,005; кислота валеріанова-0,004; акролеїн-0,0312; натрію карбонат-0,03; спирт етиловий-0,151; кислота оцтова-0,097; ацетальдегід-0,0184; фреони-0,06; азоту (1) оксид [N2O]-0,07664; метан-0,04; ртуть та її сполуки-0,00000414; НМЛОС-7,525.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єктів: ІІ та ІІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. 366-64-10, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.