# **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ**

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання**:** СЕЛЯНСЬКО ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «РОКСОЛАНА», СФГ «РОКСОЛАНА».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 25296094

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання**:** 09444, Україна, Київська область, Ставищенський район, село Бесідка, вул. Польова, 36.

Телефон: 067-467-55-45, e-mail: ne4aymy@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика**:** 09444, Україна, Київська область, Ставищенський район, село Бесідка, вул. Польова, 36.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для новоствореного

проммайданчика, додержання вимог природоохоронного законодавства, надання права

експлуатації об’єкта, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або

їх суміші.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності не передбачається.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): СФГ «РОКСОЛАНА» спеціалізується вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур – основний та вирощуванні овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів. Основними джерелами викидів забруднюючих речовин є технологічне обладнання сушки та очищення сільськогосподарських культур, їх пересипка. Для забезпечення безперебійної роботи при аварійних ситуаціях встановлено дизель генератор марки Matari MB30, для опалення приміщень в зимовий період встановлено побутовий котел марки «КТ-1Е (М)».

Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксид вуглецю – 0,16103 т/рік; вуглецю

діоксид – 20,4602 т/рік; метан – 0,00134 т/рік; речовини у вигляді суспендованих

твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,12403 т/рік; азоту діоксид - 0,09411

т/рік; азоту(1) оксид (N2O) - 0,00097; ангідрид сірчистий - 0,01150 т/рік, НМЛОС –

0,02084 т/рік, сірководень – 2\*10-10т/рік, бенз/а/пірен – 7,2\*10-8т/рік, залізо та його сполуки ( у перерахунку на залізо) – 0,00015 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,000027 т/рік, фтористий водень – 0,000006 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що

виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що

виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних

заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: масові

концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи гранично допустимих

викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які затверджені Наказом

Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 та відповідають державним медико-санітарним

нормативам (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.05.2024 р. № 813,

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.05.2024 р. за № 763/42108, набрання

чинності з 19.06.2024 р.).

Зауваження та пропозиції щодо намірів підприємства просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дня публікації до Київської обласної державної адміністрації (КОДА) за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел. (044) 286-84-11, 286-81-05, e-mail: doc@koda.gov.ua.