ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ХОЛДИНГ МС» (ТОВ «АГРО-ХОЛДИНГ МС»), Код ЄДРПОУ – 34575937, юридична та поштова адреса: 08320, Київська обл., Бориспільський р-н, село Велика Олександрівка, вул.Броварська, будинок 1-А, +380 50 029 38 18, Vladymyr.Kharchenko@harveast.com, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта за фактичною адресою: 08012, Київська область, Бучанський район, Макарівська селищна тер. гром., с. Королівка, вул. Правди (Гагаріна), буд. 9-а. Дозвіл отримується через зміни в обладнанні та джерелах викидів з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику здійснюється зберігання палива об'ємом більше 15 м3, проте резервуари є діючими з 2012 р, діяльність не є планованою і тому не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є: обладнання для зберігання зерна (завальна яма, зерноочищувач «PROF-SEED», бункери відходів (2 од.), очищеного зерна, процеси вивантаження зерна в склад, силос зберігання зерна, зерносушильна машина GDT, теплогенератор пелетний Greco, зважування автомобілів із зерном, склад зерна), твердопаливна побутова піч, обладнання електрозварювання (6 од), металообробні верстати (9 од), заміна компресорного масла, ремонт 16 легкових та 14 вантажних авто (ДП), Зберігання ПММ (масло мінеральне – 8 резервуарів по 0,2 м3, ДП – резервуари 25 м3, 60 м3, 60 м3), паливо роздавальна колонка Petroline, дизельгенератор DFT6595. На підприємстві наявно 23 джерела викидів.

Джерелами викидаються наступні речовини (т/рік / г/с): Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 2,1986 / 0,302941; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,1539 /0,041860; Оксид вуглецю - 0,659 / 0,197322; Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,173 / 0,018889; Метан - 0,0187 / 0,001954; Вуглецю діоксид - 388,692 / 40,707158; Азоту (1) оксид (N2O) - 0,0152 / 0,001569; Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 3,113 / 0,122228; Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,008 / 0,000563; Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому - 0,0007 / 0,000049; Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) - 0,0022 / 0,185192; Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,003 / 0,000630.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.