***Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди***

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (АТ «УКРНАФТА»). Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00135390. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 04053, м. Київ, провул. Несторівській, 3-5, контактний номер телефону: (044) 506 11 99, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: [office@ukrnafta.com](mailto:office@ukrnafta.com). Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 48423, Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Підзамочок, вул. Тернопільська, буд. 86.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкта ІІІ групи. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: підприємство не проходило процедуру оцінки впливу на довкілля, оскільки об’єкт був уведений в експлуатацію до вступу в дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», реконструкція устаткування, що експлуатується не проводилась.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): На автозаправній станції (АЗС №19/010) здійснюється прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизельного пального, скрапленого вуглеводневого газу (СВГ). Планований річний обсяг реалізації пального становить: бензину – 1500 м3, дизельного пального – 2000 м3, СВГ – 1500 м3. Зберігання РМП здійснюється у підземних резервуарах: 4 од. ємністю 25 м3 кожний, зберігання СВГ у підземному резервуарі 1 од. ємністю 10 м3. Відпуск РМП здійснюється через ПРК - 3 од.; СВГ через ПРК - 1 од. В якості резервного джерела електропостачання передбачений дизельний генератор. Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксид вуглецю - 0,001 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) - 0,002 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,0002 т/рік; метан – 0,00001 т/рік; вуглецю діоксид – 0,532 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] - 0,00001 т/рік; сірки діоксид - 0,00001 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 1,061 т/рік, а саме: в*углеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,521 т/рік, бутан – 0,324 т/рік, пропан – 0,216 т/рік;* Бензол – 0,002 т/рік; Толуол – 0,002 т/рік; Ксилол – 0,001 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: АЗС не має виробництв (технологічного устаткування), на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, відсутні перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати.

Адреса Тернопільської обласної військової адміністрацію, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: 46021, м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, (0352) 25-95-93, e-mail: eco\_ter@eco.te.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди.