# ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

*Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:* Акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця»).

*Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ*: 40075815.

*Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:* 03680, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 5; тел. +38 (044) 465-02-95; e-mail: [uz@uz.gov.ua](mailto:uz@uz.gov.ua) (cgk@uz.gov.ua).

*Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:* 16500, Чернігівська обл., Ніжинський р-н., м. Бахмач, вул. Деповська, 11Б.

*Метою надання інформації є* отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності:* підприємство не підпадає під дію положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

*Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):*Виробничий підрозділ пасажирське вагонне депо станції Бахмач філії «Пасажирська компанія» акціонерного товариства «Українська залізниця» виконує роботи по поточному та капітально-відновлювальному ремонту пасажирських вагонів. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються в наслідок функціонування цехів, що забезпечують роботу депо: цех підготовки вагонів; колісний цех, вагоноскладальний цех; фарбувальний цех; механічний цех; котельня; цех головного механіка; деревообробний цех; дільниця порізки вагонів у металобрухт, підсобно-заготівельний цех, опалювання вагонів, їдальня, адміністративний корпус, генератори та склади.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів:*ангідрид вольфрамовий - 0,000342 т/рік,вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник рпк-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,000005 т/рік,емульсол - 0,001159 т/рік,кремнію оксид - 0,00208 т/рік,магнію оксид - 0,000147 т/рік,масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) - 0,055036 т/рік,натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) - 0,102543 т/рік,сольвент нафта - 1,499836 т/рік, спирт бутиловий - 0,00665 т/рік,спирт етиловий - 0,005400 т/рік,спирт ізобутиловий - 0,00665 т/рік,титану оскид - 0,000540 т/рік,уайт-спірит - 4,086419 т/рік,арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) - 0,000065 т/рік,залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,084511 т/рік,мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) - 0,000091 т/рік,нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) - 0,000082 т/рік,ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,000007 т/рік,свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) - 0,000063 т/рік,хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,000606 т/рік,цинк та його сполуки ( у перерахунку на цинк) - 0,000126 т/рік,алюмінію оксид - 0,000165 т/рік,манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,006453 т/рік,речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) - 9,107339 т/рік,оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 1,207256 т/рік,азоту (1) оксид [N2O] - 0,006142 т/рік,сірки діоксид - 0,355873 т/рік,сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,069888 т/рік,оксид вуглецю - 2,118706 т/рік, вуглецю діоксид - 1033,304534 т/рік,неметанові леткі органічні сполуки (нмлос) - 0,437108 т/рік,акролеїн - 0,000772 т/рік,ацетальдегід - 0,000096 т/рік,ацетон 0,658728 т/рік,бензол - 0,053659 т/рік,бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) 0,108306 т/рік,етилцелозольв - 0,250502 т/рік,кислота оцтова - 0,006855 т/рік,ксилол - 3,975528 т/рік, стирол - 0,004455 т/рік,толуол - 0,308408 т/рік,тетрахлоретилен (перхлоретилен) - 0,040752 т/рік,циклогексанон - 0,234839 т/рік, метан - 0,236020 т/рік, водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL) - 0,000011 т/рік. Сумарні валові викиди становлять – 1058,344753 т/рік.

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:* На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:* не передбачені, оскільки усі викиди у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:* не передбачено.

*Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

*Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:* Чернігівська обласна державна адміністрація за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 7, тел. (0462) 67-50-24, (0462) 67-50-71, e-mail: post@regadm.gov.ua.

*Терміни подання зауважень та пропозицій:* 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір.