**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел**

Фермерське Господарство «РакАгріКола», ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 42773330, юридична адреса: 80405, Львівська область, Львівський район, Кам’янка-Бузька ТГ,   
с. Забужжя, вул. Молодіжна, будинок 28, конт. тел: +380679285180;   
e-mail: borys82y@gmail.com

Фактична адреса: 80420, Львівська обл. Львівський р-н, Камянка-Бузька ТГ, с. Прибужани, вул. Миру, №55г

Мета отримання дозволу на викиди: отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для діючого підприємства.

**Планована діяльність не підлягає оцінці** впливу на довкілля. Оскільки передбачені вимоги ч. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», категорія видів планованої діяльності пункт 2) сільське господарство, лісництво та водне господарство: абзац 3 «потужності для вирощування:…свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок – 500 місць і більше)» більші за критерії діяльності ФГ «РакАгріКола», які становлять 100 місць свиней. Річна потужність свинокомплексу становить 600 голів на рік. Функціонування бійні не передбачається на території підприємства.

Підприємство здійснює діяльність відповідно до КВЕД 01.46 Розведення свиней. На підприємстві розміщено 11 джерел викидів: 8 джерел-організовані, 3 – неорганізовані. Основними джерелами утворення забруднюючих речовин є: свинарники, в яких утримуються свині для вирощування, гноєзбірник для тимчасового зберігання гною, кормоцех при розвантаженні комбікорму із зерновозу, піч на дровах, дизельний генератор, пост заправки дизельним паливом власного автотранспорту і спецтехніки, резервуар зберігання дизельного палива.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,14046 т/рік, вуглецю оксид – 0,0156 т/рік, азоту діоксид – 0,0173 т/рік, метан – 1,88712 т/рік, мікроорганізми – 8,5E-15 т/рік, аміак – 0,0656 т/рік, диметилсульфід – 0,00472 т/рік, метилмеркаптан – 0,0007 т/рік, ангідрид сірчистий - 0,0032 т/рік, сірководень – 0,028 т/рік, диметиламін – 0,00942 т/рік, альдегід пропіоновий - 0,0042 т/рік, кислота капронова – 0,00238 т/рік, фенол – 0,0007 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,0069 т/рік, а також парникові гази: діоксид вуглецю – 1,656 т/рік, азоту (І) оксид (N2O) – 0,0001т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися, за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт належить до третьої групи.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам наказу Мінприроди від 27.06.2006 №309 та наказу Мінекоресурсів від 10.05.2002 №177

Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих речовин на існуючий стан, долі приземної концентрації по всіх забруднюючих речовинах на всіх розрахункових точках не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до Львівської обласної державної адміністрації/департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації за адресами: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18 та 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98: тел. 238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua.

# 