**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди**

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРГАНЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» (скорочене: ТОВ «МАРГАНЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР: 30791702.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 53542, Україна, Дніпропетровська область, Нікопольський район, Мирівська об’єднана територіальна громада, селище Зоря, Промзона; контактний номер телефону: 0953355983, e-mail: [nikolay.vasilenko@ie.net.ua](mailto:nikolay.vasilenko@ie.net.ua).

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 53542, Україна, Дніпропетровська область, Нікопольський район, Мирівська об’єднана територіальна громада, селище Зоря, Промзона.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19) “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «ТОВ «Марганецька птахофабрика» збільшення поголів’я та влаштування автозаправного пункту за адресою: Україна, 53542, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, Мирівська об’єднана територіальна громада, селище Зоря, Промзона»; № 21/01 – 11951/1 від 04.07.2025 р.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування: проммайданчик № 1 призначений для розведення свійської птиці. Джерелами утворення викидів будуть: дезінфекційні килими; дезінфекційні рамка, бар’єр; двері скривочної; ворота складу зберігання хімічних реагентів; вивантаження помету з пташника №2, № 3, № 4, №11, №15, № 16, №17, № 18; силоси з комбікормом; пташники №№ 2-4, 11, 15-18; витяжка з сортувальної лінії; дизель генератори aksa-AD 490, aksa-AD 410; місце зварювальних робіт; зарядка акб навантажувача; зерносклади; ємності для зберігання комбікорму; вивантаження на автотранспорт (а/т) комбікорму; завантажування комбікорму на а/т; завальна яма; циклон сепаратора СО-25; вивантаження на а/т зерна; вивантаження на а/т зерно-відходів; гаражі та бокси; зарядка АКБ; місця зберігання мастила та відпрацьованого мастила; заточувальний верстат; зварювальний пост; протруювач та калібрувальна машина; ємність зберігання бензину та дизельного палива; паливно – роздавальна колонка.

Відомості щодо видів та обсягів викидів, т/рік: натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) – 0,052; мікроорганізми-продуценти ВНДІСХМ-54 – 0,0487410740000001; вуглецю оксид – 0,920914055; метан – 93,56256; заліза оксид (в перерахунку на залізо) – 0,0185695; марганець та його з’єднання (в перерахунку на діоксид марганцю) – 0,0006545; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,1703175; пил хутряний (вовняний пуховий) – 62,6805768019999; пил абразивний (корунд білий, монокорунд) – 0,0009504; пил зерновий – 0,000211074; натрію сульфат – 0,016725; пил комбікормовий (в перерахунку на білок) – 0,171408; ; пил металевий – 0,0013824; азоту діоксид – 0,511136055; аміак – 5,57164266999999; диметилсульфід – 1,32322745; метилмеркаптан – 0,139269944; ангідрид сірчистий – 0,0838188; сірководень – 1,532184348; кислота сірчана за молекулою H2SO4 – 0,00001287; диметиламін – 3,06438373199999; альдегід пропіоновий (пронаталь, метилоцтовий альдегід) – 0,766117691999998; Альдегід глутаровий – 3,02639400000001; кислота капронова – 0,87057811; бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,04360438; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндров. та інш.) – 0,000000004121495; вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш) – 0,150997737; додецилбензол (додецилбензол фенілдодекан) – 0,0616; фенол – 0,139269944; водень хлористий (соляна кислота) по молекулі HCl – 0,1085962.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів другої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачено.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Фактичні обсяги викидів не перевищують нормативи гранично допустимих викидів, розрахунки розсіювання на межі санітарно-захисної зони не перевищують нормативи гранично допустимих викидів.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення, громадськість може надати зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі до Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: 49004, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект О. Поля, 1; електронна пошта info@adm.dp. gov.ua , тел. 056-742-89-80; гаряча лінія тел. 0-800-505-600.