### Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАГЕЛЬ-ФЕНСТЕР” (ТОВ “НАГЕЛЬ-ФЕНСТЕР”). Код за ЄДРПОУ: 20587183. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: Київська обл., Бориспільський р-н, Бориспільська ТГ, м. Бориспіль вул. Зої Космодем’янської, 17, (04595) 6-22-24, buh@nagel-fenster.com. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Київська обл., Бориспільський р-н, Бориспільська ТГ, м. Бориспіль, вул. Панаса Мирного, 17. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта ІІІ групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”, підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об’єкта: Спеціалізація підприємства: Виробництво інших меблів. Джерелами викидів є наступне обладнання: Котельня. Водогрійні твердопаливні котли UKS-320 №1;UKS-320 №2 (дж.1); Столярний цех №1. Деревообробні верстати: форматно-відрізний ALTENDORF (F-45); рейсмусовий типу СР-6-6; фрезерувальний (2 од.); циркулярна пила (тпу Ц-6-2); фугувальний (типу СФ-6); універсальний циркулярний типу УМ; свердлильно-розпиловочний ROVER-30 (дж.№2); Столярний цех №2. Деревообробні верстати: чотирьохбоковий PTOFIMAT-23; пилорама (2 од.) (дж.№3); Деревообробні верстати: багатопилковий SICAR MS 30; повзодвжня циркулярна пила; торцювальна машина; шиповідрізний; чотирьохбоковий Weinsg; фрезерувальний ФСШ-1; стрічко-пильний/ZEFAM/DRSD-80 (дж.№4); Столярний цех №3. Деревообробні верстати: PTOFIMAT; Unicontrol 10 (дж.№5); Деревообробні верстати: фрезерувальний ПЩ-1 (4 од.); шліфувальний ЩЛПС-1 (дж.№6); Фарбувальна дільниця (дж.№7). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): оксид вуглецю-1,107; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-1,472; діоксид азоту-0,261; діоксид сірки-0,0086; азоту (1) оксид [N2O]-0,014; метан-0,017; титану діоксид-0,083; калію гідроксид-0,0003; НМЛОС-0,155; кислота адипінова-0,003; 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он-0,0004;2-метил-2H-ізотіазол-3-он-0,000005; 2-Октил-(2Н)-ізотіазол-3-он-0,000003; 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-она-0,000002; 2-метил-2Н-ізотіазол-3-она-0,000002; 2-Метил-1,2-бензоизотиазолин-3-он-0,00001; 1-Метоксипропанол-2 (-метиловий ефір пропіленгліколю)-0,003; пропандіол-1,2 (пропіленгліколь)-0,003; пропіконазол-0,003; 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат-0,001; етиленгліколь-0,0003; 1,4-Діоксан-0,0003; монобутиловий ефір діетиленгліколю-0,01; 3-Іодпроп-2-інілбутилкарбамат-0,003; вуглецю діоксид-347,939. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єкту ІІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до Київської ОВА за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел. (044) 286-87-23, (044) 286-84-11, e-mail: doc@koda.gov.ua, zvern@koda.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.