Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» (ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 44800308.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: Україна, 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул. Яремчука Назарія, будинок 1, +38 (033)-220-09-34, office@wog.ua

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Привовчанське, комплекс будинків та споруд, буд. 1.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», отримання права експлуатувати обладнання та устаткування АЗК, а також проводити технологічні операції, пов’язані з експлуатацією цього обладнання та устаткування, виконання яких супроводжується надходженням в атмосферне повітря забруднюючих речовин, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: АЗК введений в експлуатацію в 2013р. Реконструкція або модернізація технологічного обладнання та устаткування не проводились. Розширення і зміна діяльності об’єкта не передбачаються. Відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріям визначення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, діяльність об’єкта не підлягає оцінці впливу на довкілля (проєкт «Оцінка впливу на довкілля» не розроблявся, висновок, в якому визначено допустимість провадженої планованої діяльності, не отримувався).

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

АЗК являє собою комплекс технологічного обладнання для прийому, зберігання та видачі споживачу бензину, дизельного палива та скрапленого вуглеводневого газу на території якого розміщуються: майданчик для прийому бензинів та дизельного палива; підземний резервуарний парк (резервуари типів РГС-50 (1 од.) та РГС-25 (4 од.) з дихальними клапанами СМДК-50); навіс з паливороздавальними колонками, майданчик з паливороздавальною колонкою (загалом встановлено 3 паливороздавальні колонки продуктивністю 40 л/хв та 2 колонки продуктивністю 130 л/хв); майданчик для прийому, зберігання та видачі споживачу скрапленого вуглеводневого газу (газозаправний модуль, до складу якого входять: резервуар наземний СВГ-10 обсягом 10 м3, газова роздавальна колонка «Славутич», продуктивністю 50 л/хв); дизельний генератор TMG POWER TMGYD-50 фактичною виробничою потужністю 36,3 кВт.

Відомості щодо видів та обсягів викидів, т/рік: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,000031; сполуки азоту – 0,01343; діоксид та інші сполуки сірки – 0,0003; оксид вуглецю – 0,0005; вуглецю діоксид – 0,987; НМЛОС – 0,129; метан – 0,00004.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: заходи не встановлюються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи не встановлюються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи не встановлюються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують затверджені законодавством нормативи граничнодопустимих викидів та не перевищують гігієнічні нормативи.

Всі пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з дня публікації цього повідомлення на адресу Дніпропетровської ОВА:   
м. Дніпро, просп. О. Поля,1. тел. 0800505600, [info@adm.dp.gov.ua](mailto:info@adm.dp.gov.ua).