Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» (ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 44800308.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: Україна, 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул. Яремчука Назарія, будинок 1, +38 (033)-220-09-34, office@wog.ua

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с-ще Слобожанське, вул. Логістична, будинок 8.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», отримання права експлуатувати обладнання та устаткування АЗК, а також проводити технологічні операції, пов’язані з експлуатацією цього обладнання та устаткування, виконання яких супроводжується надходженням в атмосферне повітря забруднюючих речовин, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: АЗК введений в експлуатацію в 2013р. В 2024 р. був розроблений Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Реконструкція підземних резервуарів для палива автозаправного комплексу за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с-ще Слобожанське вул. Логістична, будинок 8» та був отриманий висновок з оцінки впливу на довкілля (реєстраційний номер справи -9878).

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): АЗК являє собою комплекс технологічного обладнання для прийому, зберігання та видачі споживачу бензину, дизельного палива та скрапленого вуглеводневого газу на території якого розміщуються: майданчик для зливу бензовоза; резервуари видаткові підземні V=25м3 (4 од.), резервуар аварійного зливу нафтопродуктів підземний V=50м3 з дихальними клапанами OPW 523; паливороздавальні колонки (7 од.); заправник газовий стаціонарний підземний (V=20м3); дизельний генератор Greenpower GP66S/P-N, максимальною потужністю 52,8 кВт.

Відомості щодо видів та обсягів викидів, т/рік: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,0001; сполуки азоту – 0,01732; діоксид та інші сполуки сірки – 0,004116; оксид вуглецю – 0,0018; вуглецю діоксид – 18,7095; НМЛОС – 2,0995; метан – 0,0001.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: заходи не встановлюються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи не встановлюються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи не встановлюються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують затверджені законодавством нормативи граничнодопустимих викидів та не перевищують гігієнічні нормативи.

Всі пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з дня публікації цього повідомлення на адресу Дніпропетровської ОВА:   
м. Дніпро, просп. О. Поля,1. тел. 0800505600, [info@adm.dp.gov.ua](mailto:info@adm.dp.gov.ua).