Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА» (ТОВ «СМФ»), ЄДРПОУ 37083763, адреса: 31124, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пашківці, Старокостянтинівська ТГ, вул. Ясенова, 1, електронна пошта: lawyer@yasen.ua, тел. +38 (063) 425-97-33 повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта за адресою: 31124, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пашківці, Старокостянтинівська ТГ, вул. Ясенова, 1, що здійснював діяльність згідно дозволів на викиди №6824286401-1/1 від 10.04.2015 року, №6824286401-2/2 від 28.12.2016 року, №6824286401-3 від 14.02.2018 року

Діяльність об’єкта не підпадає під критерії п. 14, ч.3, ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» і не вимагає отримання висновку з ОВД.

Основним видом є виробництво корпусних меблів основою яких є деревностружкова плита (ДСП). Процес виготовлення складається з розкрою, свердління, кромкування, шліфування, фрезерування та присадки заготовок з ДСП. Для опорядження використувуються фарба, клей, плівка та стрічка з ПВХ. Для забезпечення теплоносієм виробничих процесів та для опалення приміщень використовуються твердопаливні котлоагрегати. У випадку знеструмнення задіюються електрогенератори з дизельними двигунами внутрішнього згоряння.

Потенційні викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів становлять: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 5.246 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NО+NО2]) - 3.251 т/рік, азоту (1) оксид [N2О] - 0.0576 т/рік, сірки діоксид - 0.0694 т/рік, оксид вуглецю - 27.848 т/рік, вуглецю діоксид - 1460.952 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0.663 т/рік, бутилацетат - 0.06 т/рік, етилцелозольв - 0.091 т/рік, етилацетат - 0.101 т/рік, ксилол - 0.414 т/рік, толуол - 0.0636 т/рік, циклогексанон - 0.0363 т/рік, метан - 0.0712 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені.

Для очищення викидів застосовуються такі газоочисні установки: вентиляційні системи закритого типу з високоефективними рукавними фільтрами марки ФБ та циклон ЦН.

Заходи щодо скорочення викидів технологічним регламентом не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 року.

Зауваження надсилати до Хмельницької обласної державної адміністрації, 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2 (будинок Рад), тел. (0382) 76-50-24, 76-57-03 електронна пошта*:* regadm@adm-km.gov.ua

Зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації